**УТВЪРЖДАВАМ:**

**Николай Йорданов Зайчев**

***Кмет на община Пещера***

ДОКУМЕНТАЦИЯ ЗА УЧАСТИЕ В ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА

Провеждана като ПУБЛИЧНО СЪСТЕЗАНИЕ за възлагане на СТРОИТЕЛСТВО по реда на чл. 18, ал.1, т.12 във връзка с чл.20, ал.2, т.1, и чл.178, ал.1 от Закона за Обществени Поръчки - ЗОП

**С Предмет: „Специализирани строителни и монтажни работи по укрепване с 3 обособени позиции“**

**ЮЛИ, 2016г.**

**1**

**СЪДЪРЖАНИЕ НА ДОКУМЕНТАЦИЯ ЗА УЧАСТИЕ В ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА**

[ТОМ I: УКАЗАНИЯ ЗА ПОДГОТОВКА НА ДОКУМЕНТАЦИЯТА ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА 5](#_Toc456950047)

[РАЗДЕЛ I: ВЪЗЛАГАЩ ОРГАН 5](#_Toc456950048)

[I.1 НАИМЕНОВАНИЕ И АДРЕСИ НА ВЪЗЛАГАЩИЯ ОРГАН - ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ 5](#_Toc456950049)

[**I.1.1** Възложител 5](#_Toc456950050)

[**I.1.2** Наименование и адрес 5](#_Toc456950051)

[I.2 СЪВМЕСТНО ВЪЗЛАГАНЕ 6](#_Toc456950052)

[**I.2.1** Не се предвижда съвместно възлагане 6](#_Toc456950053)

[**I.2.2** Поръчката не се възлага от централен орган за покупка 6](#_Toc456950054)

[I.3 КОМУНИКАЦИЯ 6](#_Toc456950055)

[**I.3.1** Документация за обществената поръчка е достъпна за неограничен и пълен пряк безплатен достъп на: (URL): **http://op.peshtera.bg** 6](#_Toc456950056)

[**I.3.2** Не се предвижда Достъпа до документацията за обществена поръчка да е ограничен. 6](#_Toc456950057)

[I.4 ВИД НА ВЪЗЛАГАЩИЯ ОРГАН 6](#_Toc456950058)

[**I.4.1** Регионален или местен орган 6](#_Toc456950059)

[I.5 ОСНОВНА ДЕЙНОСТ 6](#_Toc456950060)

[**I.5.1** Общи обществени услуги 6](#_Toc456950061)

[РАЗДЕЛ II: ПРЕДМЕТ 6](#_Toc456950062)

[II.1 ОБХВАТ НА ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА 6](#_Toc456950063)

[**II.1.1** **НАИМЕНОВАНИЕ:** 6](#_Toc456950064)

[**II.1.2** **ОСНОВЕН CPV КОД:** 6](#_Toc456950065)

[**II.1.3** **ВИД НА ПОРЪЧКА:** 6](#_Toc456950066)

[**II.1.4** **КРАТКО ОПИСАНИЕ:** 6](#_Toc456950067)

[**II.1.5** **ПРОГНОЗНА ОБЩА СТОЙНОСТ:** 10](#_Toc456950068)

[**II.1.6** **РАЗДЕЛЯНЕ НА ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ:** 10](#_Toc456950069)

[**II.1.7** **ФИНАНСОВИ УСЛОВИЯ** 10](#_Toc456950070)

[II.2 ОПИСАНИЕ НА ОБОСОБЕНИТЕ ПОЗИЦИИ 10](#_Toc456950071)

[**II.2.1** **НАИМЕНОВАНИЕ НА ОБОСОБЕНИТЕ ПОЗИЦИИ:** 10](#_Toc456950072)

[**II.2.2** **ДОПЪЛНИТЕЛНИ CPV КОДОВЕ НА ОБОСОБЕНИТЕ ПОЗИЦИИ**: 10](#_Toc456950073)

[**II.2.3** **МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ОБОСОБЕНИТЕ ПОЗИЦИИ**: 10](#_Toc456950074)

[**II.2.4** **ОПИСАНИЕ НА ОБОСОБЕНИТЕ ПОЗИЦИИ**: 11](#_Toc456950075)

[**II.2.5** **КРИТЕРИИ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ: ОПТИМАЛНО СЪОТНОШЕНИЕ КАЧЕСТВО/ЦЕНА** 14](#_Toc456950076)

[**II.2.6** **ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ** 15](#_Toc456950077)

[**II.2.7** **ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ НА ПОРЪЧКАТА** 15](#_Toc456950078)

[**II.2.8** **ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ НА ПОРЪЧКАТА, РАМКОВОТО СПОРАЗУМЕНИЕ ИЛИ ДИНАМИЧНА СИСТЕМА ЗА ПОКУПКИ** 15](#_Toc456950079)

[**II.2.9** **ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОГРАНИЧЕНИЕ ЗА БРОЯ НА КАНДИДАТИТЕ, КОИТО ЩЕ БЪДАТ ПОКАНЕНИ** 15](#_Toc456950080)

[**II.2.10** **ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ВАРИАНТИТЕ** 15](#_Toc456950081)

[**II.2.11** **ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОПЦИИТЕ** 15](#_Toc456950082)

[**II.2.12** **ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ЕЛЕКТРОННИ КАТАЛОЗИ** 15](#_Toc456950083)

[**II.2.13** **ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО СРЕДСТВА ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ** 15](#_Toc456950084)

[**II.2.14** **ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ** 15](#_Toc456950085)

[РАЗДЕЛ III: ПРАВНА, ИКОНОМИЧЕСКА, ФИНАНСОВА И ТЕХНИЧЕСКА ИНФОРМАЦИЯ 18](#_Toc456950086)

[III.1 УСЛОВИЯ ЗА УЧАСТИЕ 18](#_Toc456950087)

[**III.1.1** **ГОДНОСТ ЗА УПРАЖНЯВАНЕ НА ПРОФЕСИОНАЛНАТА ДЕЙНОСТ, ВКЛЮЧИТЕЛНО ИЗИСКВАНИЯ ВЪВ ВРЪЗКА С ВПИСВАНЕТО В ПРОФЕСИОНАЛНИ ИЛИ ТЪРГОВСКИ РЕГИСТРИ** 18](#_Toc456950088)

[**III.1.2** **ИКОНОМИЧЕСКО И ФИНАНСОВО СЪСТОЯНИЕ** 18](#_Toc456950089)

[**III.1.3** **ТЕХНИЧЕСКИ И ПРОФЕСИОНАЛНИ ВЪЗМОЖНОСТИ** 19](#_Toc456950090)

[**III.1.4** **ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ЗАПАЗЕНИ ПОРЪЧКИ** 20](#_Toc456950091)

[III.2 УСЛОВИЯ ВЪВ ВРЪЗКА С ПОРЪЧКАТА 20](#_Toc456950092)

[**III.2.1** **ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОПРЕДЕЛЕНА ПРОФЕСИЯ** 20](#_Toc456950093)

[**III.2.2** **УСЛОВИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА** 20](#_Toc456950094)

[**III.2.3** **ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ПЕРСОНАЛА, КОЙТО ОТГОВАРЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ПОРЪЧКАТА** 20](#_Toc456950095)

[РАЗДЕЛ IV: ПРОЦЕДУРА 20](#_Toc456950096)

[IV.1 ОПИСАНИЕ 20](#_Toc456950097)

[**IV.1.1** **ВИД ПРОЦЕДУРА** 20](#_Toc456950098)

[**IV.1.2** **ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО РАМКОВО СПОРАЗУМЕНИЕ ИЛИ ДИНАМИЧНА СИСТЕМА ЗА ПОКУПКИ** 20](#_Toc456950099)

[**IV.1.3** **ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО НАМАЛЯВАНЕ НА БРОЯ НА РЕШЕНИЯТА ИЛИ ОФЕРТИТЕ ПО ВРЕМЕ НА ДОГОВАРЯНЕТО ИЛИ НА ДИАЛОГА** 20](#_Toc456950100)

[**IV.1.4** **ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ДОГОВАРЯНЕ** 20](#_Toc456950101)

[**IV.1.5** **ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ЕЛЕКТРОННИЯ ТЪРГ** 20](#_Toc456950102)

[**IV.1.6** **ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО СПОРАЗУМЕНИЕТО ЗА ДЪРЖАВНИ ПОРЪЧКИ (GPA)** 20](#_Toc456950103)

[IV.2 АДМИНИСТРАТИВНА ИНФОРМАЦИЯ 20](#_Toc456950104)

[**IV.2.1** **ПРЕДИШНА ПУБЛИКАЦИЯ ОТНОСНО ТАЗИ ПРОЦЕДУРА** 20](#_Toc456950105)

[**IV.2.2** **СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИ** 21](#_Toc456950106)

[**IV.2.3** **ПРОГНОЗНА ДАТА НА ИЗПРАЩАНЕ НА ПОКАНИ ЗА ТЪРГ ИЛИ ЗА УЧАСТИЕ НА ИЗБРАНИТЕ КАНДИДАТИ** 21](#_Toc456950107)

[**IV.2.4** **ЕЗИЦИ, НА КОИТО МОГАТ ДА БЪДАТ ПОДАДЕНИ ОФЕРТИТЕ** 21](#_Toc456950108)

[**IV.2.5** **МИНИМАЛЕН СРОК, ПРЕЗ КОЙТО ОФЕРЕНТЪТ Е ОБВЪРЗАН ОТ ОФЕРТАТА** 21](#_Toc456950109)

[**IV.2.6** **УСЛОВИЯ ЗА ОТВАРЯНЕ НА ОФЕРТИТЕ** 21](#_Toc456950110)

[РАЗДЕЛ V: ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ 21](#_Toc456950111)

[V.1 ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ПЕРИОДИЧНОТО ВЪЗЛАГАНЕ 21](#_Toc456950112)

[**V.1.1** **ПЕРИОДИЧНО ПОВТАРЯЩА СЕ ПОРЪЧКА** 21](#_Toc456950113)

[**V.1.2** **ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ЕЛЕКТРОННОТО ВЪЗЛАГАНЕ** 21](#_Toc456950114)

[**V.1.3** **ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ** 21](#_Toc456950115)

[РАЗДЕЛ VI: УКАЗАНИЯ 22](#_Toc456950116)

[VI.1 УСЛОВИЯ 22](#_Toc456950117)

[**VI.1.1** **УСЛОВИЯ ЗА УЧАСТИЕ** 22](#_Toc456950118)

[**VI.1.2** **УСЛОВИЯ ЗА УЧАСТИЕ** 23](#_Toc456950119)

[**VI.1.3** **ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ИЗПЪЛНИТЕЛ** 26](#_Toc456950120)

[**VI.1.4** **СКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОР**. 26](#_Toc456950121)

**3**

# УКАЗАНИЯ ЗА ПОДГОТОВКА НА ДОКУМЕНТАЦИЯТА ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА

**ДЕЛОВОДНА ИНФОРМАЦИЯ**

|  |
| --- |
| **Партида на Възложителя: 00184** |
| **Поделение: Община Пещера** |
| **Коментари на Възложителя:**  Обекта на настоящата Обществена поръчка се провежда, като **ПУБЛИЧНО СЪСТЕЗАНИЕ** за възлагане на **СТРОИТЕЛСТВО** по реда на **чл. 18, ал.1, т.12** във връзка с **чл.20, ал.2, т.1, и чл.178, ал.1 от Закона за Обществени Поръчки - ЗОП**  Наименованието на съответните ДЕЙНОСТИ отразени в ТЕХНИЧЕСКИТЕ СПЕЦИФИКАЦИИ на Обществената поръчка, които съгласно ОБЩИЯ ТЕРМИНОЛОГИЧЕН РЕЧНИК, СВЪРЗАН С ОБЩЕСТВЕНИТЕ ПОРЪЧКИ и структурата на класификационната система попадат в обхвата на Основния CPV код определящ до ниво „Категория“ образуват най-висока прогнозна стойност и същите са основание за определяне на наименованието на Основния Предмета на обществената поръчка, а именно: **„Специализирани строителни и монтажни работи по укрепване с 3 обособени позиции“**, а именно:   1. **ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ №1** – „Укрепване склонов участък при км 38+800 на общински път РAZ 1181 / Дорково-Костандово- лет. “Св. Константин“ - Пещера”; 2. **ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ №2** – „Укрепване склонов участък при км 27+500 на общински път РAZ 1181 / Дорково-Костандово- лет. “Св. Константин“ - Пещера”; 3. **ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ №3** – „Укрепване на склонов участък на общински път PAZ 1181 Дорково – Костандово – летовище „Свети Константин” – Пещера при кm 40+880“,гр. Пещера“ |

## ВЪЗЛАГАЩ ОРГАН

### НАИМЕНОВАНИЕ И АДРЕСИ НА ВЪЗЛАГАЩИЯ ОРГАН - ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ

#### Възложител

* + - * 1. Възложител на настоящата обществена поръчка, е **Николай Йорданов Зайчев** – **кмет на община Пещера**

#### Наименование и адрес

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование и адреси: **община Пещера** | | Национален регистрационен номер: **000351750** | |
| Пощенски адрес: **ул. „Дойранска епопея“ №17** | | | |
| Град: **гр. Пещера** | Код: NUTS: **BG423** | Пощенски код: **4550** | Държава: **България** |
| Лице за контакт: **Веселин Джелатов** | | Телефон: **00359 878557443** | |
| Електронна поща: [**efspop@outlook.com**](mailto:efspop@outlook.com) | | Факс: **00359 35064165** | |
| Интернет адрес/и  Основен адрес (URL): [**http://www.peshtera.bg**](http://www.peshtera.bg)  Адрес на профила на купувача (URL): [**http://op.peshtera.bg**](http://op.peshtera.bg) | | | |

### СЪВМЕСТНО ВЪЗЛАГАНЕ

#### Не се предвижда съвместно възлагане

#### Поръчката не се възлага от централен орган за покупка

### КОМУНИКАЦИЯ

#### Документация за обществената поръчка е достъпна за неограничен и пълен пряк безплатен достъп на: (URL): [**http://op.peshtera.bg**](http://op.peshtera.bg)

#### Не се предвижда Достъпа до документацията за обществена поръчка да е ограничен.

### ВИД НА ВЪЗЛАГАЩИЯ ОРГАН

#### Регионален или местен орган

### ОСНОВНА ДЕЙНОСТ

#### Общи обществени услуги

## ПРЕДМЕТ

### ОБХВАТ НА ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА

#### **НАИМЕНОВАНИЕ:**

* + - * 1. **„Специализирани строителни и монтажни работи по укрепване с 3 обособени позиции“**

#### **ОСНОВЕН CPV КОД:**

* + - * 1. 45262211-3 - Специализирани строителни и монтажни работи по укрепване чрез пилоти; 45262211-3 - Специализирани строителни и монтажни работи по укрепване чрез пилоти; 45262000-1 - Други специализирани строителни и монтажни работи, без покривни работи;

#### **ВИД НА ПОРЪЧКА:**

* + - * 1. Строителство

#### **КРАТКО ОПИСАНИЕ:**

* + - * 1. Предмета на обществената поръчка Обхваща изпълнението на следните дейности по обособени позиции, а именно:

За **ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ №1**: Обектът е І-ва категория, съгласно чл.137, ал.1, т.1, буква „ж“ от ЗУТ и чл.2, ал.7 от Наредба №1 от 30.07.2003 г. на МРРБ и ще се изпълнява чрез **Специализирани строителни и монтажни работи по укрепване**, а именно:

**Укрепителна конструкция** – Пилотно анкерната система се състои от IBO с диаметър Ф150 мм. и анкери R32-210kN.Общата дължина на силово-укрепителната конструкция е 14 м. За обединяване на пилотно–анкерната система ще се изгради стоманобетонна стена с височина 2,50 и широчина 0,30 м..

Секция 1 - Дължина на секцията - 7,00м. В нея се изпълняват 14 броя IBO пилоти с диаметър Ф150 мм. и единична дължина 6,00 м. В пилотите ще бъде спусната стоманена тръба Ф105/7 мм.,която ще бъде с дължина 8,00 м. Тръбата ще навлиза в стоманобетонната стена 2,00 м.,като по този начин ще се осигури качествена връзка между двата елемента –пилот и стена. Анкерите са тип R32-210kN. с единична дължина 16,00 м. В секцията ще се изпълняват 12 броя анкери

-Секция 2 - Дължина на секцията - 7,00м. В нея се изпълняват 14 броя IBO пилоти с диаметър Ф150 мм. и единична дължина 5,00 м. В пилотите ще бъде спусната стоманена тръба Ф105/7 мм.,която ще бъде с дължина 8,00 м. Тръбата ще навлиза в стоманобетонната стена 2,00 м.,като по този начин ще се осигури качествена връзка между двата елемента –пилот и стена. Анкерите са тип R32-210kN. С единична дължина 16,00 м. В секцията ще се изпълняват 11 броя анкери

**Дренажни съоръжения** - За отвеждане на подземните води се предвижда изграждане на подокопен дренаж зад новата стоманобетонна стена. Той има за цел да отведе водите от масива и да не допусне преовлажняване зад стената и повишаване на натиска . Дренажа ще бъде с дължина 180 м. и ще бъде заустенв съществуващ водосток. Ще бъде изграден от дренажна тръба Ф110,обвита в геотекстил и ще бъде засипан с дренажен материал . Параметрите на дренаж са показани в техническия проект / графично приложение №1 и №2 –ситуация и напречен профил /

**Пътна част** – Участъкът предвиден за ремонт Укрепване склонов участък на общински път РAZ 1181 Дорково-Костандово- лет. “Св.Константин“-Пещера при км 37+800, град Пещера, област Пазарджик ” е с дължина 20,00 м. Теренът е планински с големи надлъжни и напречни наклони. В участъка не попадът хоризонтални криви.Пътната конструкция е деформиране от повърхностни свличания на насипната част на пътя.

**Временна организация на движението** – Съгласно проекта за ВОД. Строителството ще се изпълнява без отбиване на движението със затваряне на едната пътна лента, като ще се ползва и изграденото уширение. Работният участък е с дължина 30м.

За **ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ №2**: Обектът е І-ва категория, съгласно чл.137, ал.1, т.1, буква „ж“ от ЗУТ и чл.2, ал.7 от Наредба №1 от 30.07.2003 г. на МРРБ и ще се изпълнява чрез **Специализирани строителни и монтажни работи по укрепване**, а именно:

**Укрепителна конструкция** – Укрепителната система ще бъде разположена в два участъка –участък 1 и участък 2. Те са подробно отбелязани на графични приложения №1,2,3 и 4. Пилотно анкерната система се състои от IBO с диаметър Ф150 мм. И анкери R32-250kN.Общата дължина на силово-укрепителната конструкция в двата участъка е 120 м. Участък 1 е с дължина 60,00м. и участък2 е с дължина 60,00 м. За обединяване на пилотно –анкерната система ще се изгради стоманобетонна стена.

Секция 1 - Дължина на секцията -10,00м. В нея се изпълняват 13 броя IBO пилоти с диаметър Ф150 мм. и единична дължина 5,00 м. В пилотите ще бъде спусната стоманена тръба Ф105/7 мм.,която ще бъде с дължина 6,00 м. Тръбата ще навлиза в стоманобетонната стена 1,00 м.,като по този начин ще се осигури качествена връзка между двата елемента –пилот и стена. Анкерите са тип R32-250kN. С единична дължина 12,00 м. В секцията ще се изпълняват 10 броя анкери

-Секция 2 - Дължина на секцията -10,00м. В нея се изпълняват 12 броя IBO пилоти с диаметър Ф150 мм. и единична дължина 5,00 м. В пилотите ще бъде спусната стоманена тръба Ф105/7 мм.,която ще бъде с дължина 6,00 м. Тръбата ще навлиза в стоманобетонната стена 1,00 м.,като по този начин ще се осигури качествена връзка между двата елемента –пилот и стена. Анкерите са тип R32-250kN. С единична дължина 12,00 м. В секцията ще се изпълняват 10 броя анкери

-Секция 3 – Дължина на секцията -10,00м. В нея се изпълняват 12 броя IBO пилоти с диаметър Ф150 мм. и единична дължина 5,00 м. В пилотите ще бъде спусната стоманена тръба Ф105/7 мм.,която ще бъде с дължина 6,00 м. Тръбата ще навлиза в стоманобетонната стена 1,00 м.,като по този начин ще се осигури качествена връзка между двата елемента –пилот и стена. Анкерите са тип R32-250kN. С единична дължина 12,00 м. В секцията ще се изпълняват 10 броя анкери

-Секция 4 – Дължина на секцията -10,00м. В нея се изпълняват 13 броя IBO пилоти с диаметър Ф150 мм. и единична дължина 5,00 м. В пилотите ще бъде спусната стоманена тръба Ф105/7 мм.,която ще бъде с дължина 6,00 м. Тръбата ще навлиза в стоманобетонната стена 1,00 м.,като по този начин ще се осигури качествена връзка между двата елемента –пилот и стена. Анкерите са тип R32-250kN. С единична дължина 12,00 м. В секцията ще се изпълняват 10 броя анкери

-Секция 5 – Дължина на секцията -10,00м. В нея се изпълняват 12 броя IBO пилоти с диаметър Ф150 мм. и единична дължина 5,00 м. В пилотите ще бъде спусната стоманена тръба Ф105/7 мм.,която ще бъде с дължина 6,00 м. Тръбата ще навлиза в стоманобетонната стена 1,00 м.,като по този начин ще се осигури качествена връзка между двата елемента –пилот и стена. Анкерите са тип R32-250kN. С единична дължина 12,00 м. В секцията ще се изпълняват 10 броя анкери

-Секция 6 – Дължина на секцията -10,00м. В нея се изпълняват 13 броя IBO пилоти с диаметър Ф150 мм. и единична дължина 5,00 м. В пилотите ще бъде спусната стоманена тръба Ф105/7 мм.,която ще бъде с дължина 6,00 м. Тръбата ще навлиза в стоманобетонната стена 1,00 м.,като по този начин ще се осигури качествена връзка между двата елемента –пилот и стена. Анкерите са тип R32-250kN. С единична дължина 12,00 м. В секцията ще се изпълняват 10 броя анкери

-Секция 7 – Дължина на секцията -10,00м. В нея се изпълняват 15 броя IBO пилоти с диаметър Ф150 мм. и единична дължина 5,00 м. В пилотите ще бъде спусната стоманена тръба Ф105/7 мм.,която ще бъде с дължина 6,00 м. Тръбата ще навлиза в стоманобетонната стена 1,00 м.,като по този начин ще се осигури качествена връзка между двата елемента –пилот и стена. Анкерите са тип R32-250kN. С единична дължина 12,00 м. В секцията ще се изпълняват 10 броя анкери

-Секция 8 – Дължина на секцията -10,00м. В нея се изпълняват 14 броя IBO пилоти с диаметър Ф150 мм. и единична дължина 5,00 м. В пилотите ще бъде спусната стоманена тръба Ф105/7 мм.,която ще бъде с дължина 6,00 м. Тръбата ще навлиза в стоманобетонната стена 1,00 м.,като по този начин ще се осигури качествена връзка между двата елемента –пилот и стена. Анкерите са тип R32-250kN. С единична дължина 12,00 м. В секцията ще се изпълняват 10 броя анкери.

-Секция 9 – Дължина на секцията -10,00м. В нея се изпълняват 14 броя IBO пилоти с диаметър Ф150 мм. и единична дължина 5,00 м. В пилотите ще бъде спусната стоманена тръба Ф105/7 мм.,която ще бъде с дължина 6,00 м. Тръбата ще навлиза в стоманобетонната стена 1,00 м.,като по този начин ще се осигури качествена връзка между двата елемента –пилот и стена. Анкерите са тип R32-250kN. С единична дължина 12,00 м. В секцията ще се изпълняват 10 броя анкери.

-Секция 10 – Дължина на секцията -10,00м. В нея се изпълняват 15 броя IBO пилоти с диаметър Ф150 мм. и единична дължина 5,00 м. В пилотите ще бъде спусната стоманена тръба Ф105/7 мм.,която ще бъде с дължина 6,00 м. Тръбата ще навлиза в стоманобетонната стена 1,00 м.,като по този начин ще се осигури качествена връзка между двата елемента –пилот и стена. Анкерите са тип R32-250kN. С единична дължина 12,00 м. В секцията ще се изпълняват 10 броя анкери.

-Секция 11 – Дължина на секцията -10,00м. В нея се изпълняват 14 броя IBO пилоти с диаметър Ф150 мм. и единична дължина 5,00 м. В пилотите ще бъде спусната стоманена тръба Ф105/7 мм.,която ще бъде с дължина 6,00 м. Тръбата ще навлиза в стоманобетонната стена 1,00 м.,като по този начин ще се осигури качествена връзка между двата елемента –пилот и стена. Анкерите са тип R32-250kN. С единична дължина 12,00 м. В секцията ще се изпълняват 10 броя анкери.

-Секция 12 – Дължина на секцията -10,00м. В нея се изпълняват 15 броя IBO пилоти с диаметър Ф150 мм. и единична дължина 5,00 м. В пилотите ще бъде спусната стоманена тръба Ф105/7 мм.,която ще бъде с дължина 6,00 м. Тръбата ще навлиза в стоманобетонната стена 1,00 м.,като по този начин ще се осигури качествена връзка между двата елемента –пилот и стена. Анкерите са тип R32-250kN. С единична дължина 12,00 м. В секцията ще се изпълняват 10 броя анкери.

**Дренажни съоръжения** - За отвеждане на подземните води се предвижда изграждане на подокопен дренаж зад новата стоманобетонна стена. Той има за цел да отведе водите от масива и да не допусне преовлажняване зад стената и повишаване на натиска . Дренажа ще бъде с дължина 130 м. и ще бъде заустенв съществуващ водосток. Ще бъде изграден от дренажна тръба Ф160,обвита в геотекстил и ще бъде засипан с дренажен материал . Параметрите на дренаж са показани в техническия проект / графично приложение №1 и №2 –ситуация и напречен профил /.

**Пътна част** – Участъкът предвиден за ремонт Укрепване склонов участък на общински път РAZ 1181 Дорково-Костандово- лет. “Св.Константин“-Пещера при км 27+500, град Пещера, област Пазарджик ” е с дължина 90,00 м. Теренът е планински с големи надлъжни и напречни наклони. В участъка не попадат хоризонтални криви.Пътната конструкция е деформиране от повърхностни свличания на насипната част на пътя.

**Временна организация на движението** – Съгласно проекта за ВОД. Строителството ще се изпълнява без отбиване на движението със затваряне на едната пътна лента, като ще се ползва и изграденото уширение. Работният участък е с дължина 60м, няма добра видимост и ще е необходимо поставяне на светофарна уредба. През тъмните часове на денонощието е предвидено осветление в участъка. Видът иразположението на пътните знаци са показани в проекта, част ВОБД.Сигнализацията трябва да се постави преди започване на строителството и да се приеме от Общинската администрация и службите за контрол на МВР съгласно чл.76 и чл. 80 от Наредба № 3.

За **ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ №3**: Обектът е І-ва категория, съгласно чл.137, ал.1, т.1, буква „ж“ от ЗУТ и чл.2, ал.7 от Наредба №1 от 30.07.2003 г. на МРРБ и ще се изпълнява чрез **Специализирани строителни и монтажни работи по укрепване,** а именно:

**Укрепителна конструкция** – Като силово мероприятие се предвижда изграждане на масивна подпорна бетонова стена с височина 3.65 m. и дължина 20.0 m, разделена с вертикални фуги от 2 cm пенополистирол на четири участъка с дължина по 5.0 m. В стената се залагат барбакани от PVC ф100 mm, съгласно указанията на проекта. Над стената се изпълняват два реда геомрежи, както е показано на чертежите.

**Дренажни съоръжения** - За извеждане водите от основата при десния борд на свлачището е необходимо да бъде изпълнена дренажна траншея с отводнителна тръба. Предвидено е преоткосиране на свлачищния участък пред стената, при което се подравнява терена, изравняват се негативните форми, запълват се пукнатините

**Пътна част** – За възстановяване нормалната пропускателна способност на пътя и условията за безопасно движение, проектът за укрепване предвижда следното:

Възстановяване на насипа и пътната настилка;

Настилката в участъка ще се възстанови със следната конструкция: Плътен асфалтобетон – 4см; Неплътен асфалтобетон – 4см; Несортиран трошен камък (минералбетон) – 25см;

Изграждане на облицован окоп в дясно от платното с дължина 100м до водостока при км 40+947;

При км 40+950 е заустен черен път – окопът ще го пресече с окопен водосток от бет. тръби Ø30см;

Възстановяване на предпазната стоманена ограда в участъка на свличането - запазените секции от съществуващата еластична ограда ще се демонтират и съгласувано с възложителя ще се използват повторно, а недостигащите ще се подновят.

**Временна организация на движението** – Строителството ще се изпълнява без отбиване на движението със затваряне на едната пътна лента, като ще се ползва и изграденото уширение. Работният участък е с дължина 30м, има видимост и не е необходимо поставяне на светофарна уредба. През тъмните часове на денонощието е предвидено осветление в участъка. Видът и разположението на пътните знаци са показани в проекта, част ВОБД. Сигнализацията трябва да се постави преди започване на строителството и да се приеме от Общинската администрация и службите за контрол на МВР съгласно чл.76 и чл. 80 от Наредба № 3.

#### **ПРОГНОЗНА ОБЩА СТОЙНОСТ:**

* + - * 1. Стойност, без да се включва ДДС: **927 274,68лв.**

#### **РАЗДЕЛЯНЕ НА ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ:**

* + - * 1. Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции.
        2. Оферти могат да бъдат подавани за всички обособени позиции.

#### **ФИНАНСОВИ УСЛОВИЯ**

* + - * 1. Финансовите средствата по настоящата обществена поръчка се осигуряват целево и от общинския бюджет.

### ОПИСАНИЕ НА ОБОСОБЕНИТЕ ПОЗИЦИИ

#### **НАИМЕНОВАНИЕ НА ОБОСОБЕНИТЕ ПОЗИЦИИ:**

**ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ №1** – „Укрепване склонов участък при км 38+800 на общински път РAZ 1181 / Дорково-Костандово- лет. “Св. Константин“ - Пещера”;

**ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ №2** – „Укрепване склонов участък при км 27+500 на общински път РAZ 1181 / Дорково-Костандово- лет. “Св. Константин“ - Пещера”;

**ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ №3** – „Укрепване на склонов участък на общински път PAZ 1181 Дорково – Костандово – летовище „Свети Константин” – Пещера при кm 40+880“,гр. Пещера“

#### **ДОПЪЛНИТЕЛНИ CPV КОДОВЕ НА ОБОСОБЕНИТЕ ПОЗИЦИИ**:

ОБОСОБЕНА **ПОЗИЦИЯ №1** – „Укрепване склонов участък при км 38+800 на общински път РAZ 1181/Дорково-Костандово- лет. “Св. Константин“ - Пещера”. Основен Код 45262211-3 - Специализирани строителни и монтажни работи по укрепване чрез пилоти;

**ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ №2** – „Укрепване склонов участък при км 27+500 на общински път РAZ 1181/Дорково-Костандово- лет. “Св. Константин“ - Пещера”. Основен Код 45262211-3 - Специализирани строителни и монтажни работи по укрепване чрез пилоти;

**ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ №3** – „Укрепване на склонов участък на общински път PAZ 1181 Дорково – Костандово – летовище „Свети Константин” – Пещера при кm 40+880“,гр. Пещера“. Основен Код 45262000-1 - Други специализирани строителни и монтажни работи, без покривни работи

#### **МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ОБОСОБЕНИТЕ ПОЗИЦИИ**:

**ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ №1** – Склонов участък на общински път РAZ 1181 Дорково-Костандово - лет. “Св. Константин“-Пещера при км 38+800

**ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ №2** – Склонов участък на общински път РAZ 1181 Дорково-Костандово- лет. “Св. Константин“-Пещера при км 27+500

**ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ №3** – Склонов участък на общински път РAZ 1181 Дорково-Костандово- лет. “Св. Константин“-Пещера при км 40+880

#### **ОПИСАНИЕ НА ОБОСОБЕНИТЕ ПОЗИЦИИ**:

* + - * 1. За **ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ №1**, ще се изпълнява следното:

**Укрепителна конструкция** – Пилотно анкерната система се състои от IBO с диаметър Ф150 мм. и анкери R32-210kN.Общата дължина на силово-укрепителната конструкция е 14 м. За обединяване на пилотно–анкерната система ще се изгради стоманобетонна стена с височина 2,50 и широчина 0,30 м..

Секция 1 - Дължина на секцията - 7,00м. В нея се изпълняват 14 броя IBO пилоти с диаметър Ф150 мм. и единична дължина 6,00 м. В пилотите ще бъде спусната стоманена тръба Ф105/7 мм., която ще бъде с дължина 8,00 м. Тръбата ще навлиза в стоманобетонната стена 2,00 м., като по този начин ще се осигури качествена връзка между двата елемента –пилот и стена. Анкерите са тип R32-210kN. с единична дължина 16,00 м. В секцията ще се изпълняват 12 броя анкери

-Секция 2 - Дължина на секцията - 7,00м. В нея се изпълняват 14 броя IBO пилоти с диаметър Ф150 мм. и единична дължина 5,00 м. В пилотите ще бъде спусната стоманена тръба Ф105/7 мм., която ще бъде с дължина 8,00 м. Тръбата ще навлиза в стоманобетонната стена 2,00 м., като по този начин ще се осигури качествена връзка между двата елемента –пилот и стена. Анкерите са тип R32-210kN. С единична дължина 16,00 м. В секцията ще се изпълняват 11 броя анкери

**Дренажни съоръжения** - За отвеждане на подземните води се предвижда изграждане на подокопен дренаж зад новата стоманобетонна стена. Той има за цел да отведе водите от масива и да не допусне преовлажняване зад стената и повишаване на натиска . Дренажа ще бъде с дължина 180 м. и ще бъде заустен в съществуващ водосток. Ще бъде изграден от дренажна тръба Ф110,обвита в геотекстил и ще бъде засипан с дренажен материал . Параметрите на дренаж са показани в техническия проект / графично приложение №1 и №2 –ситуация и напречен профил /

**Пътна част** – Участъкът предвиден за ремонт Укрепване склонов участък на общински път РAZ 1181 Дорково-Костандово- лет. “Св. Константин“-Пещера при км 37+800, град Пещера, област Пазарджик ” е с дължина 20,00 м. Теренът е планински с големи надлъжни и напречни наклони. В участъка не попадат хоризонтални криви. Пътната конструкция е деформиране от повърхностни свличания на насипната част на пътя.

**Временна организация на движението** – Съгласно проекта за ВОД. Строителството ще се изпълнява без отбиване на движението със затваряне на едната пътна лента, като ще се ползва и изграденото уширение. Работният участък е с дължина 30м.

* + - * 1. За **ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ №2**, ще се изпълнява следното:

**Укрепителна конструкция** – Укрепителната система ще бъде разположена в два участъка –участък 1 и участък 2. Те са подробно отбелязани на графични приложения №1,2,3 и 4. Пилотно анкерната система се състои от IBO с диаметър Ф150 мм. И анкери R32-250kN.Общата дължина на силово-укрепителната конструкция в двата участъка е 120 м. Участък 1 е с дължина 60,00м. и участък2 е с дължина 60,00 м. За обединяване на пилотно –анкерната система ще се изгради стоманобетонна стена.

Секция 1 - Дължина на секцията -10,00м. В нея се изпълняват 13 броя IBO пилоти с диаметър Ф150 мм. и единична дължина 5,00 м. В пилотите ще бъде спусната стоманена тръба Ф105/7 мм., която ще бъде с дължина 6,00 м. Тръбата ще навлиза в стоманобетонната стена 1,00 м., като по този начин ще се осигури качествена връзка между двата елемента –пилот и стена. Анкерите са тип R32-250kN. С единична дължина 12,00 м. В секцията ще се изпълняват 10 броя анкери

-Секция 2 - Дължина на секцията -10,00м. В нея се изпълняват 12 броя IBO пилоти с диаметър Ф150 мм. и единична дължина 5,00 м. В пилотите ще бъде спусната стоманена тръба Ф105/7 мм., която ще бъде с дължина 6,00 м. Тръбата ще навлиза в стоманобетонната стена 1,00 м., като по този начин ще се осигури качествена връзка между двата елемента –пилот и стена. Анкерите са тип R32-250kN. С единична дължина 12,00 м. В секцията ще се изпълняват 10 броя анкери

-Секция 3 – Дължина на секцията -10,00м. В нея се изпълняват 12 броя IBO пилоти с диаметър Ф150 мм. и единична дължина 5,00 м. В пилотите ще бъде спусната стоманена тръба Ф105/7 мм., която ще бъде с дължина 6,00 м. Тръбата ще навлиза в стоманобетонната стена 1,00 м., като по този начин ще се осигури качествена връзка между двата елемента –пилот и стена. Анкерите са тип R32-250kN. С единична дължина 12,00 м. В секцията ще се изпълняват 10 броя анкери

-Секция 4 – Дължина на секцията -10,00м. В нея се изпълняват 13 броя IBO пилоти с диаметър Ф150 мм. и единична дължина 5,00 м. В пилотите ще бъде спусната стоманена тръба Ф105/7 мм., която ще бъде с дължина 6,00 м. Тръбата ще навлиза в стоманобетонната стена 1,00 м. ,като по този начин ще се осигури качествена връзка между двата елемента –пилот и стена. Анкерите са тип R32-250kN. С единична дължина 12,00 м. В секцията ще се изпълняват 10 броя анкери

-Секция 5 – Дължина на секцията -10,00м. В нея се изпълняват 12 броя IBO пилоти с диаметър Ф150 мм. и единична дължина 5,00 м. В пилотите ще бъде спусната стоманена тръба Ф105/7 мм., която ще бъде с дължина 6,00 м. Тръбата ще навлиза в стоманобетонната стена 1,00 м., като по този начин ще се осигури качествена връзка между двата елемента –пилот и стена. Анкерите са тип R32-250kN. С единична дължина 12,00 м. В секцията ще се изпълняват 10 броя анкери

-Секция 6 – Дължина на секцията -10,00м. В нея се изпълняват 13 броя IBO пилоти с диаметър Ф150 мм. и единична дължина 5,00 м. В пилотите ще бъде спусната стоманена тръба Ф105/7 мм. ,която ще бъде с дължина 6,00 м. Тръбата ще навлиза в стоманобетонната стена 1,00 м., като по този начин ще се осигури качествена връзка между двата елемента –пилот и стена. Анкерите са тип R32-250kN. С единична дължина 12,00 м. В секцията ще се изпълняват 10 броя анкери

-Секция 7 – Дължина на секцията -10,00м. В нея се изпълняват 15 броя IBO пилоти с диаметър Ф150 мм. и единична дължина 5,00 м. В пилотите ще бъде спусната стоманена тръба Ф105/7 мм., която ще бъде с дължина 6,00 м. Тръбата ще навлиза в стоманобетонната стена 1,00 м., като по този начин ще се осигури качествена връзка между двата елемента –пилот и стена. Анкерите са тип R32-250kN. С единична дължина 12,00 м. В секцията ще се изпълняват 10 броя анкери

-Секция 8 – Дължина на секцията -10,00м. В нея се изпълняват 14 броя IBO пилоти с диаметър Ф150 мм. и единична дължина 5,00 м. В пилотите ще бъде спусната стоманена тръба Ф105/7 мм., която ще бъде с дължина 6,00 м. Тръбата ще навлиза в стоманобетонната стена 1,00 м., като по този начин ще се осигури качествена връзка между двата елемента –пилот и стена. Анкерите са тип R32-250kN. С единична дължина 12,00 м. В секцията ще се изпълняват 10 броя анкери

-Секция 9 – Дължина на секцията -10,00м. В нея се изпълняват 14 броя IBO пилоти с диаметър Ф150 мм. и единична дължина 5,00 м. В пилотите ще бъде спусната стоманена тръба Ф105/7 мм., която ще бъде с дължина 6,00 м. Тръбата ще навлиза в стоманобетонната стена 1,00 м., като по този начин ще се осигури качествена връзка между двата елемента –пилот и стена. Анкерите са тип R32-250kN. С единична дължина 12,00 м. В секцията ще се изпълняват 10 броя анкери

-Секция 10 – Дължина на секцията -10,00м. В нея се изпълняват 15 броя IBO пилоти с диаметър Ф150 мм. и единична дължина 5,00 м. В пилотите ще бъде спусната стоманена тръба Ф105/7 мм., която ще бъде с дължина 6,00 м. Тръбата ще навлиза в стоманобетонната стена 1,00 м., като по този начин ще се осигури качествена връзка между двата елемента –пилот и стена. Анкерите са тип R32-250kN. С единична дължина 12,00 м. В секцията ще се изпълняват 10 броя анкери

-Секция 11 – Дължина на секцията -10,00м. В нея се изпълняват 14 броя IBO пилоти с диаметър Ф150 мм. и единична дължина 5,00 м. В пилотите ще бъде спусната стоманена тръба Ф105/7 мм., която ще бъде с дължина 6,00 м. Тръбата ще навлиза в стоманобетонната стена 1,00 м., като по този начин ще се осигури качествена връзка между двата елемента –пилот и стена. Анкерите са тип R32-250kN. С единична дължина 12,00 м. В секцията ще се изпълняват 10 броя анкери

-Секция 12 – Дължина на секцията -10,00м. В нея се изпълняват 15 броя IBO пилоти с диаметър Ф150 мм. и единична дължина 5,00 м. В пилотите ще бъде спусната стоманена тръба Ф105/7 мм., която ще бъде с дължина 6,00 м. Тръбата ще навлиза в стоманобетонната стена 1,00 м., като по този начин ще се осигури качествена връзка между двата елемента –пилот и стена. Анкерите са тип R32-250kN. С единична дължина 12,00 м. В секцията ще се изпълняват 10 броя анкери

**Дренажни съоръжения** - За отвеждане на подземните води се предвижда изграждане на подокопен дренаж зад новата стоманобетонна стена. Той има за цел да отведе водите от масива и да не допусне преовлажняване зад стената и повишаване на натиска . Дренажа ще бъде с дължина 130 м. и ще бъде заустен в съществуващ водосток. Ще бъде изграден от дренажна тръба Ф160,обвита в геотекстил и ще бъде засипан с дренажен материал . Параметрите на дренаж са показани в техническия проект / графично приложение №1 и №2 –ситуация и напречен профил /

**Пътна част** – Участъкът предвиден за ремонт Укрепване склонов участък на общински път РAZ 1181 Дорково-Костандово- лет. “Св. Константин“-Пещера при км 27+500, град Пещера, област Пазарджик ” е с дължина 90,00 м. Теренът е планински с големи надлъжни и напречни наклони. В участъка не попадат хоризонтални криви. Пътната конструкция е деформиране от повърхностни свличания на насипната част на пътя.

**Временна организация на движението** – Съгласно проекта за ВОД. Строителството ще се изпълнява без отбиване на движението със затваряне на едната пътна лента, като ще се ползва и изграденото уширение. Работният участък е с дължина 60м, няма добра видимост и ще е необходимо поставяне на светофарна уредба. През тъмните часове на денонощието е предвидено осветление в участъка. Видът и разположението на пътните знаци са показани в проекта, част ВОБД. Сигнализацията трябва да се постави преди започване на строителството и да се приеме от Общинската администрация и службите за контрол на МВР съгласно чл.76 и чл. 80 от Наредба № 3

* + - * 1. За **ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ №3**, ще се изпълнява следното:

**Укрепителна конструкция** – Като силово мероприятие се предвижда изграждане на масивна подпорна бетонова стена с височина 3.65 m. и дължина 20.0 m, разделена с вертикални фуги от 2 cm пенополистирол на четири участъка с дължина по 5.0 m. В стената се залагат барбакани от PVC ф100 mm, съгласно указанията на проекта. Над стената се изпълняват два реда геомрежи, както е показано на чертежите.

**Дренажни съоръжения** - За извеждане водите от основата при десния борд на свлачището е необходимо да бъде изпълнена дренажна траншея с отводнителна тръба. Предвидено е преоткосиране на свлачищния участък пред стената, при което се подравнява терена, изравняват се негативните форми, запълват се пукнатините

**Пътна част** – За възстановяване нормалната пропускателна способност на пътя и условията за безопасно движение, проектът за укрепване предвижда следното:

Възстановяване на насипа и пътната настилка

Настилката в участъка ще се възстанови със следната конструкция: Плътен асфалтобетон – 4см; Неплътен асфалтобетон – 4см; Несортиран трошен камък (минералбетон) – 25см

Изграждане на облицован окоп в дясно от платното с дължина 100м до водостока при км 40+947.

При км 40+950 е заустен черен път – окопът ще го пресече с окопен водосток от бет. тръби Ø30см.

Възстановяване на предпазната стоманена ограда в участъка на свличането - запазените секции от съществуващата еластична ограда ще се демонтират и съгласувано с възложителя ще се използват повторно, а недостигащите ще се подновят.

**Временна организация на движението** – Строителството ще се изпълнява без отбиване на движението със затваряне на едната пътна лента, като ще се ползва и изграденото уширение. Работният участък е с дължина 30м, има видимост и не е необходимо поставяне на светофарна уредба. През тъмните часове на денонощието е предвидено осветление в участъка. Видът и разположението на пътните знаци са показани в проекта, част ВОБД. Сигнализацията трябва да се постави преди започване на строителството и да се приеме от Общинската администрация и службите за контрол на МВР съгласно чл.76 и чл. 80 от Наредба № 3

#### **КРИТЕРИИ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ: ОПТИМАЛНО СЪОТНОШЕНИЕ КАЧЕСТВО/ЦЕНА**

* + - * 1. За ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ №1, №2 и №3 включително, а именно:

**КО – „КОМПЛЕКСНА ОЦЕНКА“** се изчислява по формулата: КО = П1 + П2; [КО – „КОМПЛЕКСНА ОЦЕНКА“] = [П1 – „ЦЕНА“] + [П2 – „КАЧЕСТВО”]. Комплексната оценка се формира като сума от оценките за всички показатели в методиката и е с максимална стойност от 100 точки. На първо място ще бъде класиран участникът, събрал максимален брой точки. Относителни тегла на показателите за оценяване: П1 – „ЦЕНА“ = **40 точки**, максимална стойност; П2 – „КАЧЕСТВО” = **60 точки**, максимална стойност. Комплексната оценка се прилага за всяка една обособена позиция.

**П1 – „ЦЕНА“** се изчислява по формулата: П1 = (Ц1min/Ц1)x40 и е с максимална стойност от **40 точки.**

[П1 – „ЦЕНА“] = ([Ц1min – най-ниско предложена цена от между всички участници]/[Ц1 – предложената цена на съответния разглеждан участник]) x 60. Цените са за съответната обособена позиция.

**П2 – „КАЧЕСТВО”** се изчислява по формулата: **П2 = П2.1 + П2.2**, и е с максимална стойност от **60 точки.**

**ЗА ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ от №1 до №3 включително - П2.1 – „ОРГАНИЗАЦИЯ НА ПЕРСОНАЛА”**, която е с максимална стойност от **40 точки.** Точките (оценките) са точно фиксирани и са **(1;20;40)** и които се поставят от комисията, както следва: **10 ТОЧКИ** – (*Участникът е предложил организация на персонала за изпълнение на целите на настоящата поръчка, която обхваща всеки един етап от жизненият цикъл така и обхваща всички дейности предмет на поръчката, като за всяка една е посочено, 1-съответните инструменти и методи за постигане на заложените цели;*); **20 ТОЧКИ** – (*Участникът е предложил организация на персонала за изпълнение на целите на настоящата поръчка, която обхваща всеки един етап от жизненият цикъл така и обхваща всички дейности предмет на поръчката, като за всяка една е посочено, 1-съответните инструменти и методи за постигане на заложените цели; 2-* *обвързването на съответните инструменти и методи за постигане на заложените цели с приложимите нормативни документи, изисквания, стандарти, указания на действащото законодателство в Р. България.*); **40 ТОЧКИ** – (*Участникът е предложил организация на персонала за изпълнение на целите на настоящата поръчка, която обхваща всеки един етап от жизненият цикъл така и обхваща всички дейности предмет на поръчката, като за всяка една е посочено, 1-съответните инструменти и методи за постигане на заложените цели; 2-* *обвързването на съответните инструменти и методи за постигане на заложените цели с приложимите нормативни документи, изисквания, стандарти, указания на действащото законодателство в Р. България; 3-конкретни мерки за гарантиране на качество на изпълнение за съответните етапи на жизненият цикъл в съответствие с мерки разработени в методологията*)

**ЗА ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ от №1 до №3 включително - П2.2 – „СРОКЪТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДЕЙНОСТТА СМР”** е с максимална стойност **20 точки** = [**П2.2.1min** / **П2.2.2**] **х** **20**; **П2.2.1min**  - минимално предложен срок за изпълнение на дейността СМР от между всички участници; **П2.2.2** – предложен срок за изпълнение на дейността СМР от съответния оценяван участник.

#### **ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ**

За **ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ №1**, стойността е **167 780,10лв.** без ДДС

За **ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ №2**, стойността е **666 786,36лв**. без ДДС

За **ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ №3**, стойността е **92 708,22лв.** без ДДС

#### **ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ НА ПОРЪЧКАТА**

За **ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ №1**, ще се изпълнява до **180 календарни дни**.

За **ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ №2**, ще се изпълнява до **180 календарни дни**.

За **ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ №3**, ще се изпълнява до **180 календарни дни**.

#### **ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ НА ПОРЪЧКАТА, РАМКОВОТО СПОРАЗУМЕНИЕ ИЛИ ДИНАМИЧНА СИСТЕМА ЗА ПОКУПКИ**

* + - * 1. Неприложимо

#### **ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОГРАНИЧЕНИЕ ЗА БРОЯ НА КАНДИДАТИТЕ, КОИТО ЩЕ БЪДАТ ПОКАНЕНИ**

* + - * 1. Неприложимо

#### **ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ВАРИАНТИТЕ**

* + - * 1. Няма да бъдат приемани варианти

#### **ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОПЦИИТЕ**

* + - * 1. Неприложимо

#### **ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ЕЛЕКТРОННИ КАТАЛОЗИ**

* + - * 1. Неприложимо

#### **ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО СРЕДСТВА ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ**

* + - * 1. Неприложимо

#### **ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ**

* + - * 1. За **ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ №1:**

Предложеният СРОКЪТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДЕЙНОСТТА СМР от участниците не трябва да бъде по-малък от 60 календарни дни и по-дълъг от 180 календарни дни. В случай, че предложеният срок за изпълнение от участника е по-малък от минималния или надвишава максималния допустим срок за изпълнение, офертата на участника се отстранява от участие, поради несъответствие с това предварително обявено условие.

СРОКЪТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДЕЙНОСТТА СМР започва да тече от датата на подписване на издадения протокол образец № 2а за откриване на строителната площадка и определяне на строителна линия и ниво на строежи на техническата инфраструктура (съгласно Наредба № 3 за съставяне на актове и протоколи по време на строителство, обн. ДВ, бр. 72 от 15.08.2003 г.) съгласно предложения от изпълнителя подробен линеен график за изпълнение на поръчката и е до подписване на Констативен акт обр.15 за установяване годността за приемане на строежа

Срокът за съобщаване и отстраняване на дефекти е 732 календарни дни. Срока започва да се отчита от датата на подписването на Акт обр. 15 и е до изтичане на същия.

* + - * 1. За **ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ №2:**

Предложеният СРОКЪТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДЕЙНОСТТА СМР от участниците не трябва да бъде по-малък от 60 календарни дни и по-дълъг от 180 календарни дни. В случай, че предложеният срок за изпълнение от участника е по-малък от минималния или надвишава максималния допустим срок за изпълнение, офертата на участника се отстранява от участие, поради несъответствие с това предварително обявено условие.

СРОКЪТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДЕЙНОСТТА СМР започва да тече от датата на подписване на издадения протокол образец № 2а за откриване на строителната площадка и определяне на строителна линия и ниво на строежи на техническата инфраструктура (съгласно Наредба № 3 за съставяне на актове и протоколи по време на строителство, обн. ДВ, бр. 72 от 15.08.2003 г.) съгласно предложения от изпълнителя подробен линеен график за изпълнение на поръчката и е до подписване на Констативен акт обр.15 за установяване годността за приемане на строежа

Срокът за съобщаване и отстраняване на дефекти е 732 календарни дни. Срока започва да се отчита от датата на подписването на Акт обр. 15 и е до изтичане на същия.

* + - * 1. За **ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ №3:**

Предложеният СРОКЪТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДЕЙНОСТТА СМР от участниците не трябва да бъде по-малък от 60 календарни дни и по-дълъг от 180 календарни дни. В случай, че предложеният срок за изпълнение от участника е по-малък от минималния или надвишава максималния допустим срок за изпълнение, офертата на участника се отстранява от участие, поради несъответствие с това предварително обявено условие.

СРОКЪТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДЕЙНОСТТА СМР започва да тече от датата на подписване на издадения протокол образец № 2а за откриване на строителната площадка и определяне на строителна линия и ниво на строежи на техническата инфраструктура (съгласно Наредба № 3 за съставяне на актове и протоколи по време на строителство, обн. ДВ, бр. 72 от 15.08.2003 г.) съгласно предложения от изпълнителя подробен линеен график за изпълнение на поръчката и е до подписване на Констативен акт обр.15 за установяване годността за приемане на строежа

Срокът за съобщаване и отстраняване на дефекти е 732 календарни дни. Срока започва да се отчита от датата на подписването на Акт обр. 15 и е до изтичане на същия.

* + - * 1. **Плащания:**

Плащанията за ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ №1, са както следва:

**АВАНСОВО ПЛАЩАНЕ** – Авансовото плащане е в размер до 35% от стойността на договора. Авансовото плащане се заявява от изпълнителя в срок до **10 календарни дни** от сключването на договора с предоставяне на следното: 1-фактура оригинал за стойността на искания аванс, и 2-банкова гаранция за обезпечаване на пълния размер с ДДС на изисквания аванс. Авансовото плащане е платимо в срок до 30 (тридесет) календарни дни, считани от датата на която са изпълнение следните условия: 1-предоставена фактура оригинал за стойността на искания аванс, и 2-предоставена банкова гаранция за обезпечаване на пълния размер с ДДС на изисквания аванс. Банковата гаранция следва да бъде безусловна и неотменима в полза на Възложителя в размер съответен на заявения процент на авансовото плащане от Изпълнителя и срок на валидност 30 (тридесет) дни след СРОКЪТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДЕЙНОСТТА СМР.

**МЕЖДИННО ПЛАЩАНЕ** – Междинното плащане е в размер до 90% от стойността на договора. Плащане е платимо в срок до 30 (тридесет) календарни дни, считани от датата на предоставена фактура оригинал в размера до 90% от стойността на договора, като фактурата се издава след дата на подписването на Акт обр.15 за приемане на строежа - обекта на интервенция по Наредба № 3/31.07.2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството. От плащанетосе приспада пълния размер на предоставения Аванс, както и се приспадат, съответните дейности, които на се изпълнени и/или не са изпълнени с необходимото качество, така и съответните сумата на всички неустойки, дължими от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, към датата на плащането.

**ОКОНЧАТЕЛНО ПЛАЩАНЕ** – Окончателно плащане е в размер на разликата до достигане на стойността на договора. Плащане е платимо в срок до 30 (тридесет) календарни дни, считани от датата на предоставена фактура оригинал, като фактурата се издава след уведомяване от страна на Възложителя, за осигурено финансиране в размер на дължимото, което уведомление се осъществява до **732 календарни дни**, считани от датата на въвеждане на обекта в експлоатация.

Плащанията за ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ №2, са както следва:

**АВАНСОВО ПЛАЩАНЕ** – Авансовото плащане е в размер до 35% от стойността на договора. Авансовото плащане се заявява от изпълнителя в срок до **10 календарни дни** от сключването на договора с предоставяне на следното: 1-фактура оригинал за стойността на искания аванс, и 2-банкова гаранция за обезпечаване на пълния размер с ДДС на изисквания аванс. Авансовото плащане е платимо в срок до 30 (тридесет) календарни дни, считани от датата на която са изпълнение следните условия: 1-предоставена фактура оригинал за стойността на искания аванс, и 2-предоставена банкова гаранция за обезпечаване на пълния размер с ДДС на изисквания аванс. Банковата гаранция следва да бъде безусловна и неотменима в полза на Възложителя в размер съответен на заявения процент на авансовото плащане от Изпълнителя и срок на валидност 30 (тридесет) дни след СРОКЪТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДЕЙНОСТТА СМР.

**МЕЖДИННО ПЛАЩАНЕ** – Междинното плащане е в размер до 50% от стойността на договора. Плащане е платимо в срок до 30 (тридесет) календарни дни, считани от датата на предоставена фактура оригинал в размера до 50% от стойността на договора, като фактурата се издава след дата на подписването на Акт обр.15 за приемане на строежа - обекта на интервенция по Наредба № 3/31.07.2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството. От плащанетосе приспада пълния размер на предоставения Аванс, както и се приспадат, съответните дейности, които на се изпълнени и/или не са изпълнени с необходимото качество, така и съответните сумата на всички неустойки, дължими от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, към датата на плащането.

**ОКОНЧАТЕЛНО ПЛАЩАНЕ** – Окончателно плащане е в размер на разликата до достигане на стойността на договора. Плащане е платимо в срок до 30 (тридесет) календарни дни, считани от датата на предоставена фактура оригинал, като фактурата се издава след уведомяване от страна на Възложителя, за осигурено финансиране в размер на дължимото, което уведомление се осъществява до **732 календарни дни**, считани от датата на въвеждане на обекта в експлоатация.

Плащанията за ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ №3, са както следва:

**АВАНСОВО ПЛАЩАНЕ** – Авансовото плащане е в размер до 35% от стойността на договора. Авансовото плащане се заявява от изпълнителя в срок до **10 календарни дни** от сключването на договора с предоставяне на следното: 1-фактура оригинал за стойността на искания аванс, и 2-банкова гаранция за обезпечаване на пълния размер с ДДС на изисквания аванс. Авансовото плащане е платимо в срок до 30 (тридесет) календарни дни, считани от датата на която са изпълнение следните условия: 1-предоставена фактура оригинал за стойността на искания аванс, и 2-предоставена банкова гаранция за обезпечаване на пълния размер с ДДС на изисквания аванс. Банковата гаранция следва да бъде безусловна и неотменима в полза на Възложителя в размер съответен на заявения процент на авансовото плащане от Изпълнителя и срок на валидност 30 (тридесет) дни след СРОКЪТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДЕЙНОСТТА СМР.

**МЕЖДИННО ПЛАЩАНЕ** – Междинното плащане е в размер до 75% от стойността на договора. Плащане е платимо в срок до 30 (тридесет) календарни дни, считани от датата на предоставена фактура оригинал в размера до 75% от стойността на договора, като фактурата се издава след дата на подписването на Акт обр.15 за приемане на строежа - обекта на интервенция по Наредба № 3/31.07.2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството. От плащанетосе приспада пълния размер на предоставения Аванс, както и се приспадат, съответните дейности, които на се изпълнени и/или не са изпълнени с необходимото качество, така и съответните сумата на всички неустойки, дължими от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, към датата на плащането.

**ОКОНЧАТЕЛНО ПЛАЩАНЕ** – Окончателно плащане е в размер на разликата до достигане на стойността на договора. Плащане е платимо в срок до 30 (тридесет) календарни дни, считани от датата на предоставена фактура оригинал, като фактурата се издава след уведомяване от страна на Възложителя, за осигурено финансиране в размер на дължимото, което уведомление се осъществява до **732 календарни дни**, считани от датата на въвеждане на обекта в експлоатация.

## ПРАВНА, ИКОНОМИЧЕСКА, ФИНАНСОВА И ТЕХНИЧЕСКА ИНФОРМАЦИЯ

### УСЛОВИЯ ЗА УЧАСТИЕ

#### **ГОДНОСТ ЗА УПРАЖНЯВАНЕ НА ПРОФЕСИОНАЛНАТА ДЕЙНОСТ, ВКЛЮЧИТЕЛНО ИЗИСКВАНИЯ ВЪВ ВРЪЗКА С ВПИСВАНЕТО В ПРОФЕСИОНАЛНИ ИЛИ ТЪРГОВСКИ РЕГИСТРИ**

* + - * 1. Участник в настоящата обществена поръчка може да бъде всяко българско или чуждестранно физическо или юридическо лице или техни обединения, както и всяко друго образувание, което има право да изпълнява съответните дейности на поръчката, съгласно законодателството на държавата, в която то е установено. Всеки от участниците в процедурата се представлява от управляващия и представляващ участника съгласно актуалната му регистрация или от упълномощено/и лице/а.
        2. Клон на чуждестранно лице може да е самостоятелен участник в процедура за възлагане на обществена поръчка, ако може самостоятелно да подава оферти за участие и да сключва договори съгласно законодателството на държавата, в която е установен
        3. При подаване на оферта участниците декларират съответствието с този критерий за подбор само като попълват съответния раздел в ЕЕДОП.

#### **ИКОНОМИЧЕСКО И ФИНАНСОВО СЪСТОЯНИЕ**

* + - * 1. Описание на Критериите за подбор:

За ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ от №1 до 3 включително - Участникът трябва да има застраховка „Професионална отговорност“ на участниците в строителството по чл.171 от ЗУТ, покриваща минималната застрахователна сума за категорията на обекта на проектиране, съгласно НАРЕДБА за условията и реда за задължително застраховане в проектирането и строителството, или съответен валиден аналогичен документ. Документи за доказване на изискването - съгласно чл.62, ал.1, т.2 от ЗОП – доказателства за наличие на застраховка „Професионална отговорност“, в случай, че същите не са достъпни чрез пряк и безплатен достъп до съответната национална база данни. Когато по основателна причина участникът не е в състояние да представи поисканите от възложителя документи, той може да докаже своето икономическо и финансово състояние с помощта на всеки друг документ, който възложителят приеме за подходящ.

При подаване на оферта участниците декларират съответствието с този критерий за подбор само като попълват съответния раздел в ЕЕДОП.

* + - * 1. Изисквано минимално ниво:

За ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ от №1 до 3 включително - Участникът трябва да има застраховка „Професионална отговорност“ на участниците в строителството по чл.171 от ЗУТ, покриваща минималната застрахователна сума за категорията на обекта на проектиране, съгласно НАРЕДБА за условията и реда за задължително застраховане в проектирането и строителството, или съответен валиден аналогичен документ

#### **ТЕХНИЧЕСКИ И ПРОФЕСИОНАЛНИ ВЪЗМОЖНОСТИ**

* + - * 1. Описание на Критериите за подбор:

За ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ от №1 до 3 включително - Участниците трябва да имат опит в изпълнение на дейности с предмет и обем, идентични или сходни с тези на поръчката, изпълнени най-много за последните 5 години, считано от датата на подаване на офертата. Документът, с който се доказва изпълнението на изискването е Списък на услугите, които са идентични или сходни с предмета на обществената поръчка, с посочване на стойностите, датите и получателите, заедно с доказателство за извършената услуга.

За ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ от №1 до 3 включително - Участникът трябва да е вписван в Централния професионален регистър на строителя за извършване на дейности от ЧЕТВЪРТА ГРУПА строежи за ПЪРВА КАТЕГОРИЯ или еквивалентно, съгласно националното законодателство в държавата в която е установен.

За ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ от №1 до 3 включително - Участникът трябва да е сертифициран по стандарт ISO 9001:2008 или еквивалент с обхват в строителството или еквивалентен. В случай на обединение изискването се отнася за участника/участниците, които ще извършват дейностите предмет на поръчката. Документът, с който се доказва изпълнението на изискването е Сертификат, издаден от независими лица, които са акредитирани по съответната серия европейски стандарти от Изпълнителна агенция „Българска служба за акредитация“ или от друг национален орган по акредитация, който е страна по Многостранното споразумение за взаимно признаване на Европейската организация за акредитация, за съответната област или да отговарят на изискванията за признаване съгласно чл.5а, ал.2 от Закона за националната акредитация на органи за оценяване на съответствието. Възложителят приема еквивалентни сертификати, издадени от органи, установени в други държави членки. Възложителят приема и други доказателства за еквивалентни мерки за осигуряване на качеството или за опазване на околната среда, когато участникът не е имал достъп до такива сертификати или е нямал възможност да ги получи в съответните срокове по независещи от него причини.

При подаване на оферта участниците декларират съответствието с тези критерии за подбор само като попълват съответния раздел в Единен европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП).

* + - * 1. Изисквано минимално ниво:

За ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ от №1 до 3 включително - Участниците трябва да имат опит в изпълнение на поне една дейност с предмет и обем, идентични или сходни с тези на поръчката. Под дейности с предмет и обем сходни с тези на поръчката следва да се разбира изпълнение на дейности по укрепване на свлачища и/или склонове и/или брегове и/или изкопи

За ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ от №1 до 3 включително - Участникът трябва да е вписван в Централния професионален регистър на строителя за извършване на дейности от ЧЕТВЪРТА ГРУПА строежи за ПЪРВА КАТЕГОРИЯ или еквивалентно и доказва регистрацията си в професионален или търговски регистър в държавата, в която е установен, или представя декларация или удостоверение за наличието на такава регистрация от компетентните органи съгласно съответния национален закон, когато наличието на регистрацията е определено със закон като условие за осъществяване на предмета на обществената поръчка

За ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ от №1 до 3 включително - Участникът трябва да е сертифициран по стандарт ISO 9001:2008 или еквивалентен в областта на строителството или еквивалентно

#### **ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ЗАПАЗЕНИ ПОРЪЧКИ**

* + - * 1. Неприложимо

### УСЛОВИЯ ВЪВ ВРЪЗКА С ПОРЪЧКАТА

#### **ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОПРЕДЕЛЕНА ПРОФЕСИЯ**

* + - * 1. Неприложимо

#### **УСЛОВИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА**

* + - * 1. В процедурата може да участва участник, който отговаря на условията на чл.10, ал.1 от Закона за обществените поръчки и изискванията на Възложителя. Възложителят отстранява от участие участник, за когото са налице основанията по чл. 54, ал. 1 ЗОП, условията по чл.107 ЗОП, както и обстоятелствата по чл.3, т.8 от Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, свързаните с тях лица и техните действителни собственици.
        2. Гаранцията за обезпечаване изпълнението на договора е в размер **3 (три) на сто от стойността на договора без ДДС**. Условията за задържане и освобождаване на гаранцията са посочени в проекта на договор.
        3. Гаранция за обезпечаване на авансово плащане е в пълния размер на заявения аванс. Условията за задържане и освобождаване на гаранцията са посочени в проекта на договор

#### **ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ПЕРСОНАЛА, КОЙТО ОТГОВАРЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ПОРЪЧКАТА**

* + - * 1. Неприложимо

## ПРОЦЕДУРА

### ОПИСАНИЕ

#### **ВИД ПРОЦЕДУРА**

* + - * 1. Открита Процедура

#### **ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО РАМКОВО СПОРАЗУМЕНИЕ ИЛИ ДИНАМИЧНА СИСТЕМА ЗА ПОКУПКИ**

* + - * 1. Неприложимо

#### **ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО НАМАЛЯВАНЕ НА БРОЯ НА РЕШЕНИЯТА ИЛИ ОФЕРТИТЕ ПО ВРЕМЕ НА ДОГОВАРЯНЕТО ИЛИ НА ДИАЛОГА**

* + - * 1. Неприложимо

#### **ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ДОГОВАРЯНЕ**

* + - * 1. Неприложимо

#### **ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ЕЛЕКТРОННИЯ ТЪРГ**

* + - * 1. Неприложимо

#### **ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО СПОРАЗУМЕНИЕТО ЗА ДЪРЖАВНИ ПОРЪЧКИ (GPA)**

* + - * 1. Неприложимо

### АДМИНИСТРАТИВНА ИНФОРМАЦИЯ

#### **ПРЕДИШНА ПУБЛИКАЦИЯ ОТНОСНО ТАЗИ ПРОЦЕДУРА**

* + - * 1. Неприложимо

#### **СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИ**

* + - * 1. Срока за получаване на офертите е отразен в Обявлението с конкретна дата и час

#### **ПРОГНОЗНА ДАТА НА ИЗПРАЩАНЕ НА ПОКАНИ ЗА ТЪРГ ИЛИ ЗА УЧАСТИЕ НА ИЗБРАНИТЕ КАНДИДАТИ**

* + - * 1. Неприложимо

#### **ЕЗИЦИ, НА КОИТО МОГАТ ДА БЪДАТ ПОДАДЕНИ ОФЕРТИТЕ**

* + - * 1. Български

#### **МИНИМАЛЕН СРОК, ПРЕЗ КОЙТО ОФЕРЕНТЪТ Е ОБВЪРЗАН ОТ ОФЕРТАТА**

* + - * 1. Продължителност в месеци: 6

#### **УСЛОВИЯ ЗА ОТВАРЯНЕ НА ОФЕРТИТЕ**

* + - * 1. Датата и часа на отваряне на офертите е съгласно указаните такива в Обявлението.
        2. Място на отваряне на офертите е в сградата на **община Пещера**, г**р. Пещера**, **ул. „Дойранска епопея“ №17**
        3. Информация относно упълномощените лица и процедурата на отваряне:

Участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масова информация.

## ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ

### ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ПЕРИОДИЧНОТО ВЪЗЛАГАНЕ

#### **ПЕРИОДИЧНО ПОВТАРЯЩА СЕ ПОРЪЧКА**

* + - * 1. Не е периодично повтаряща се поръчка

#### **ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ЕЛЕКТРОННОТО ВЪЗЛАГАНЕ**

* + - * 1. Неприложимо

#### **ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ**

* + - * 1. Гаранции за обезпечаване на авансовото плащане и Гаранции за изпълнение на договор за обществена поръчка

Гаранциите се предоставят в една от следните форми:

парична сума;

банкова гаранция;

застраховка, която обезпечава изпълнението чрез покритие на отговорността на изпълнителя.

Гаранцията под форма на парична сума или банкова гаранция може да се предостави от името на изпълнителя за сметка на трето лице - гарант.

Участникът, определен за изпълнител на съответната обособена позиция, избира сам формата на гаранцията за изпълнение или за авансово предоставените средства. Когато избраният изпълнител е обединение, което не е юридическо лице, всеки от съдружниците в него може да е наредител по банковата гаранция, съответно вносител на сумата по гаранцията или титуляр на застраховката.

Когато определеният за изпълнител избере гаранцията за изпълнение да бъде банкова гаранция, тогава в нея трябва да бъде изрично записано, че тя е безусловна и неотменима, че е в полза на Възложителя и че е със срок на валидност най – малко за срока на изпълнение на договора.

Когато избраният изпълнител е обединение, което не е юридическо лице, всеки от съдружниците в него може да е наредител по банковата гаранция, съответно вносител на сумата по гаранцията или титуляр на застраховката.

На основание чл. 47, ал. 10 от ППЗОП, когато участник подава оферта за повече от една обособена позиция, се допуска представяне на един набор от документите посочени в чл. 39, ал. 2 от ППЗОП и опис на представените документи.

* + - * 1. Участниците са длъжни в процеса на провеждане на процедурата да уведомят писмено възложителя в 3-дневен срок от настъпване на обстоятелство по чл. 54, ал. 1, чл. 101, ал. 11 от ЗОП.
        2. Всички приложения, описани в настоящата документация представляват неразделна част от същата.
        3. За неуредените в настоящата документация въпроси, се прилагат разпоредбите на Закона за обществените поръчки и подзаконовите актове по прилагането му, както и приложимите национални и международни нормативни актове, съобразно предмета на поръчката.
        4. Списък с полезни връзки към публични регистри и компетентни органи, съгласно действащото законодателството в Република България:

Търговски регистър към Агенция по вписванията (ТР) - http://www.brra.bg/

Национална агенция за приходите (НАП) - www.nap.bg/ ;

Портал за електронни услуги на НАП - https://inetdec.nra.bg/

Министерство на правосъдието на Република България - http://mjs.bg/

Публични регистри – проект на Фондация Програма Достъп до Информация - www.publicregisters.info/

* + - * 1. Информация за задълженията, свързани с данъци и осигуровки, опазване на околната среда, закрила на заетостта и условията на труд:

Национална агенция по приходите - Информационен телефон на НАП - 0700 18 700; интернет адрес: www.nap.bg

Министерство на околната среда и водите - Информационен център на МОСВ : работи за посетители всеки работен ден от 14 до 17 ч. 1000 София, ул. "Мария Луиза" № 22; Тел: 02/940 6331; Интернет адрес: http://www3.moew.government.bg/

Министерство на труда и социалната политика - София 1051, ул. Триадица № 2; тел: 8119 443; Интернет адрес: http://www.mlsp.government.bg

Изпълнителна агенция "Главна инспекция по труда" – София 1000, бул. "Дондуков" № 3; тел: 0700 17 670; Интернет адрес: http://www.gli.government.bg/index.php

## УКАЗАНИЯ

### УСЛОВИЯ

#### **УСЛОВИЯ ЗА УЧАСТИЕ**

* + - * 1. Всеки участник в процедурата има право да подаде само една оферта.
        2. Лице, което участва в обединение или е дало съгласие да бъде подизпълнител на друг участник, не може да подава самостоятелна оферта.
        3. В процедура за възлагане на обществена поръчка едно физическо или юридическо лице може да участва само в едно обединение.
        4. Свързани лица по смисъла на § 2, т. 45 от допълнителните разпоредби на ЗОП не могат да бъдат самостоятелни участници в една и съща процедура/обособена позиция.
        5. За да бъде допуснат до участие в процедурата, участникът трябва да отговаря на предварително обявените условия на поръчка, както и да представи всички изискуеми документи, изготвени съгласно условията на настоящата документация.
        6. Всички документи, които не са представени в оригинал и за които не се изисква нотариална заверка, се представят чрез „заверено копие”.
        7. Документите следва да отговарят на изискванията, посочени в настоящите указания и да бъдат оформени по приложените към документацията образци. Условията в образците от документацията за участие са задължителни за участниците и не могат да бъдат променяни от тях.
        8. Възложителят отстранява от процедурата всеки участник, за когото са налице основанията за отстраняване, свързани с личното състояние на участниците, по чл. 54, ал. 1 от ЗОП, възникнали преди или по време на процедурата. Когато участникът е обединение от физически и/или юридически лица, посочените основания за отстраняване се прилагат и за всеки член на обединението. Основанията за отстраняване са прилагат и за подизпълнителите и за третите лица.
        9. Основанията за отстраняване се прилагат до изтичане на сроковете по чл. 57, ал. 3 от ЗОП.
        10. Възложителя отстранява от процедурата всеки участник, за когото е налице някое от обстоятелствата по чл. 107 от ЗОП.
        11. При поискване от страна на възложителя, участниците са длъжни да представят необходимата информация относно правно-организационната форма, под която осъществяват дейността си, както и списък на всички задължени лица по смисъла на чл. 54, ал.2 от ЗОП, независимо от наименованието на органите, в които участват, или длъжностите, които заемат.
        12. Съгласно чл. 46 от ППЗОП участниците са длъжни да уведомяват писмено възложителя в 3-дневен срок от настъпване на някое от обстоятелствата по чл. 54, ал. 1, чл. 101, ал. 11 от ЗОП.
        13. Участник, за когото са налице основанията по чл. 54, ал. 1 от ЗОП, има право да предприеме мерки за доказване на надеждност съгласно чл. 56, ал. 1 от ЗОП.
        14. Когато мерките за доказване на надеждност са предприети преди подаване на офертата за участие, същите се описват в Единния европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП).
        15. Като доказателства за надеждността на участника се представят документите по чл. 45, ал. 2 от ППЗОП.

#### **УСЛОВИЯ ЗА УЧАСТИЕ**

* + - * 1. Указания за подготовка на офертата.

Офертата трябва да бъде изготвена в съответствие с изискванията на ЗОП и настоящите указания.

При участие на обединения, които не са юридически лица, съответствието с критериите за подбор се доказва от обединението участник, а не от всяко от лицата, включени в него, с изключение на съответна регистрация, представяне на сертификат или друго условие, необходимо за изпълнение на поръчката, съгласно изискванията на нормативен или административен акт и съобразно разпределението на участието на лицата при изпълнение на дейностите, предвидено в договора за създаване на обединението.

В случай, че избраният за изпълнител участник е обединение, което не е юридическо лице, възложителят, с оглед предоставената му правна възможност, не поставя изискване за създаване на юридическо лице.

Участниците посочват в офертата подизпълнителите и дела от поръчката, който ще им възложат, ако възнамеряват да използват такива.

Когато участникът предвижда участие на подизпълнители при изпълнение на поръчката, за всеки един от посочените подизпълнители задължително се представя доказателство за поетите от подизпълнителите задължения.

Независимо от възможността за използване на подизпълнители отговорността за изпълнение на договора за обществена поръчка е на изпълнителя.

Документите в офертата трябва да бъдат попълнени на български език, като тези, за които Възложителят е предоставил образци, следва да са оформени в съответствие с образците, чиито условия са задължителни за участниците.

* + - * 1. Указания за попълване на образци.

Образецът на техническо предложение, предоставен от възложителя в Приложение №1 към документацията за обществената поръчка, е изготвен при спазване изискванията на чл.39, ал.3, т.1 от ППЗОП. Не се допускат промени, изтриване или допълване на образеца. В Предложението за изпълнение на поръчката, в съответствие с техническите спецификации и изискванията на Възложителя, участниците следва да го попълнят, съгласно индивидуалните насоки и указания отразени за всяка една точка от него.

Образецът на ценово предложение, предоставен от възложителя в Приложение №2 към документацията за обществената поръчка, е изготвен при спазване изискванията на чл. 39, ал. 3, т. 2 от ППЗОП. Не се допускат промени, изтриване или допълване на образеца. В Ценовото предложение Приложение №2, участниците следва да го попълнят, съгласно индивидуалните насоки и указания отразени за всяка една точка от него, така и:

Посочените отделни цени да са без включен ДДС.

Всички дробни числа, които могат да се получат при изчисляване на сумата, се закръгляват към втория знак след десетичната запетая.

Предложената цена следва да е определена при пълно съответствие с условията от документацията по процедурата и включва всички разходи по изпълнение на всички работи, дейности, услуги, и др., нужни за качественото изпълнение на предмета на обществената поръчка, включително възнаграждения на екипа от проектанти, технически лица /ръководни технически служители, работници/ и др., свързани с изпълнението на поръчката, както и такси, печалби, застраховки и всички други присъщи разходи за осъществяване на дейността.

Неспазването на описаните изисквания е основание за отстраняване от процедурата.

* + - * 1. Съдържание и представяне на офертата. Офертата се представя в запечатана непрозрачна опаковка и съдържа най-малко следните документи и информация:

Опис на представените документи;

Единен европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП) за участника в съответствие с изискванията на ЗОП и условията на възложителя, а когато е приложимо - ЕЕДОП за всеки от участниците в обединението, което не е юридическо лице, за всеки подизпълнител и за всяко лице, чиито ресурси ще бъдат ангажирани в изпълнението на поръчката. ЕЕДОП се представя по стандартен образец, утвърден с Регламент за изпълнение (ЕС) 2016/7 на Комисията от 05.01.2016 г.;

Документи за доказване на предприетите мерки за надеждност, когато е приложимо;

При участници обединения, които не са юридически лица - копие от документ, от който да е видно правното основание за създаване на обединението, както и следната информация във връзка с настоящата обществена поръчка: правата и задълженията на участниците в обединението; разпределението на отговорността между членовете на обединението; дейностите, които ще изпълнява всеки член на обединението. В документа следва да е определен партньор, който да представлява обединението за целите на обществената поръчка, както и да е уговорена солидарна отговорност между членовете на обединението.

Техническо предложение – документа се изготвя по образец на възложителя и записаните в него насоки и указания са задължителни за участниците и неспазването им води до отстраняване.

Когато лицето, което подава офертата, не е законният представител на участника се представя документ за упълномощаване.

Отделен запечатан непрозрачен плик с надпис **„Предлагани ценови параметри“** за обособена позиция №……..“, който съдържа:

Ценово предложение – документа се изготвя по образец на възложителя и записаните в него насоки и указания са задължителни за участниците и неспазването им води до отстраняване.

Декларация за съгласие с клаузите на приложения проект на договора

Декларация за срока на валидност на офертата

Декларация, че при изготвяне на офертата са спазени задълженията, свързани с данъци и осигуровки, опазване на околната среда, закрила на заетостта и условията на труд, когато е приложим

Списък на услугите, които са идентични или сходни с предмета на обществената поръчка, с посочване на стойностите, датите и получателите, заедно с доказателство за извършената услуга

Декларация на Експерт за предоставяне на своя ресурс

* + - * 1. Когато участник подава оферта за повече от една обособена позиция, се представя един набор от документите посочени чл. 39, ал. 2 от ППЗОП и опис на представените документи, а за всяка от позициите се представят отделно комплектувани Техническо предложение и отделни непрозрачни пликове с надпис **„Предлагани ценови параметри“**, с посочване на позицията, за която се отнасят който съдържа Ценово предложение.
        2. Офертата се представя в запечатана непрозрачна опаковка, върху която се посочват наименованието на участника, включително участниците в обединението, когато е приложимо, адрес за кореспонденция, телефон и по възможност - факс и електронен адрес, наименованието на поръчката и обособените позиции, за които се подават документите.
        3. Документите в офертата трябва да са подписани само от лица с представителни функции, назовани в документа за регистрация в Агенцията по вписванията – Търговски регистър или в удостоверението за актуално състояние, или от изрично упълномощени за това лица (с изключение на изискуемите документи, които обективират лично изявление на конкретно лице и не могат да се подпишат и представят от пълномощник).
        4. Когато за някои от документите е посочено, че може да се представи чрез “заверено копие”, за такъв документ се счита този, при който върху копието на документа представляващият участника е записал “Вярно с оригинала”, поставил е собственоръчен подпис със син цвят под заверката, както и свеж печат.
        5. Съгласно чл. 47, ал. 1 от ППЗОП, документите, свързани с участието в процедурата, се представят от участника, или от упълномощен от него представител - лично или чрез пощенска или друга куриерска услуга с препоръчана пратка с обратна разписка, на адреса, посочен от възложителя.
        6. Ако участник изпраща офертата си чрез препоръчана поща или куриерска служба, разходите са за сметка на участника. В този случай той следва да изпрати офертата така, че да обезпечи нейното пристигане в деловодството на **община Пещера**  преди изтичане на срока за подаване на оферти. Рискът от забава или загубване на офертата е за участника.
        7. Подаването на офертата следва да се извърши в Деловодството на **община Пещера**, **гр. Пещера**, **ул. „Дойранска епопея“ №17** от **08:30ч.** до **17:30 ч.** всеки работен ден до изтичане на срока, посочен в обявлението.
        8. Възложителят не приема за участие в процедурата и връща незабавно на участниците оферти, които са представени след изтичане на крайния срок за получаване или са в незапечатана опаковка или в опаковка с нарушена цялост. Когато към момента на изтичане на крайния срок за получаване на оферти пред мястото, определено за тяхното подаване, все още има чакащи лица, те се включват в списък, който се подписва от представител на възложителя и от присъстващите лица. Офертите на лицата от списъка се завеждат в регистър. Не се допуска приемане на оферти от лица, които не са включени в списъка.
        9. До изтичане на срока за подаване на оферти всеки участник в процедурата може да промени, да допълни или да оттегли офертата си.
        10. Получаване на документация за участие в процедурата. Обмен на информация.
        11. Документацията за участие се публикува в профила на купувача на възложителя, където е осигурен неограничен пълен, безплатен и пряк достъп до всички документи.
        12. В електронната преписка на поръчката в Профила на купувача, възложителят ще публикува електронни документи в съответствие с чл. 42 от ЗОП. С публикуването на документите на профила на купувача се приема, че заинтересованите лица и/или участници са уведомени относно отразените в тях обстоятелства, освен ако друго не е предвидено в ЗОП.
        13. Обменът на информация по повод и във връзка с настоящата обществена поръчка е в писмен вид, като се използват електронни средства за комуникация, пощенска или друга подходяща куриерска услуга или комбинация от тях и електронни средства.

#### **ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ИЗПЪЛНИТЕЛ**

* + - * 1. Възложителят определя за изпълнител на обособена позиция участник, за когото са изпълнени следните условия:

не са налице основанията за отстраняване от процедурата, освен в случаите по чл. 54, ал. 3 от ЗОП, и отговаря на критериите за подбор;

офертата на участника е получила най-висока оценка при прилагане на предварително обявените от възложителя условия и избрания критерий за възлагане.

#### **СКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОР**.

* + - * 1. Възложителят сключва с определения изпълнител писмен договор за обществена поръчка, при условие че при подписване на договора определеният изпълнител:

изпълни задължението по чл. 67, ал. 6;

представи определената гаранция за изпълнение на договора.

* + - * 1. Договорът, който ще бъде сключен с определения за изпълнител на съответната обособена позиция е в съответствие с проекта на договор, допълнен с всички предложения от офертата на участника, въз основа на които последният е определен за изпълнител на поръчката.
        2. Възложителят сключва договора в едномесечен срок след влизането в сила на решението за определяне на изпълнител или на определението, с което е допуснато предварително изпълнение на това решение, но не преди изтичане на 14-дневен срок от уведомяването на заинтересованите участници за решението за определяне на изпълнител.

**22**