**Приложение №8. Ценово предложение**

**ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ**

**ДО**

**Зехра Мустафа Алиш – За Кмет на община Пещера, съгл. Заповед №508/19.09.2019г.**

**ГР. ПЕЩЕРА, УЛ. „ДОЙРАНСКА ЕПОПЕЯ“ №17**

[наименование на участника], регистрирано [данни за регистрацията на участника] представлявано от [трите имена] в качеството на [длъжност или друго качество] с БУЛСТАТ/ЕИК […], регистрирано в […] с данни по регистрацията: […], регистрация по ДДС: […], със седалище […] и адрес на управление […], адрес за кореспонденция: […], телефон за контакт […], факс […], електронна поща […]

**ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ**

за участие в обществена поръчка с Предмет: …………………..

Указание за участниците: настоящото ценово предложение следва да се изготви от участниците в обществена поръчка в съответствие с изискванията на Възложителя. Ценовото предложение подлежи на детайлна проверка за съответствие с предварително обявените от възложителя условия преди пристъпване, към неговото оценяване. Предложение, което не отговаря на предварително обявените от Възложителя условия и изисквания не се допуска до оценяване и води до отстраняване на участника

1. **ПРЕДЛАГАНА ЦЕНА**
	1. ПРЕДЛАГАНИ ЦЕНИ (всички предлагани цени имат точно определени наименования)
		1. Стойност **…………….. лв. без ДДС** - ЦЕНА НА ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА (ЦЕНА ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДЕЙНОСТИТЕ ПО ДОГОВОРА), която се формира, при сумиране на следните стойности:
			1. Стойност от **………………лв. без ДДС** за СТРОИТЕЛНИ ДЕЙНОСТИ – (за ТЕХНИЧЕСКА РЕКУЛТИВАЦИЯ, ИНСТАЛАЦИЯ БИОГАЗ и МОНИТОРИНГ), която обхваща дейностите отразени в КОЛИЧЕСТВЕНАТА ТАБЛИЦА ПРЕДОСТАВЕНИ ОТ ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и включва в себе си:
				1. разходите за изпълнение на СМР, включително тези за проучвателни работи, подготовката на строителството, за извършването на временните строителни работи, за осигуряване транспорта на машините и заплащането на труда, временната организация на движението, депонирането на негодни почви и строителни отпадъци, промяна в организацията на строителството, охрана на труда, застраховка на професионалната си отговорност, други присъщи разходи, не упоменати по-горе;
				2. разходите за покупка на влаганите строителни изделия и продукти;
				3. разходите за извършване на работите по изпитването и пускането в експлоатация на обекта, които ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ трябва да извърши;
				4. разходи за отстраняването на недостатъци и/или пропуски, и/или грешки, и/или неясноти от проектната документация, установени в хода на извършване на строителството, довели до допълнителни видове и количества работи, то същите ще се считат включени в ЦЕНА ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДЕЙНОСТИТЕ ПО ДОГОВОРА и ще бъдат изцяло за сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ;
				5. разходи за всякакви други разходи, необходими за изпълнение и завършване на дейностите по Договора се считат включени в ЦЕНА ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДЕЙНОСТИТЕ ПО ДОГОВОРА и ще бъдат изцяло за сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ;
			2. Стойност от **…………лв. без ДДС** за НЕСТРОИТЕЛНИ ДЕЙНОСТИ – (за БИОЛОГИЧНА РЕКУЛТИВАЦИЯ), която обхваща дейностите отразени в КОЛИЧЕСТВЕНАТА ТАБЛИЦА ПРЕДОСТАВЕНИ ОТ ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и включва в себе си:
				1. разходите за изпълнение на дейностите, включително тези за проучвателни работи, подготовката, за осигуряване транспорта на машините и заплащането на труда, временната организация на движението, депонирането на негодни почви и строителни отпадъци, промяна в организацията на строителството, охрана на труда, застраховка на професионалната си отговорност, други присъщи разходи, не упоменати по-горе;
				2. разходи за отстраняването на недостатъци и/или пропуски, и/или грешки, и/или неясноти от проектната документация, установени в хода на извършване на строителството, довели до допълнителни видове и количества работи, то същите ще се считат включени в ЦЕНА ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДЕЙНОСТИТЕ ПО ДОГОВОРА и ще бъдат изцяло за сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ;
				3. разходи за всякакви други разходи, необходими за изпълнение и завършване на дейностите по Договора се считат включени в ЦЕНА ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДЕЙНОСТИТЕ ПО ДОГОВОРА и ще бъдат изцяло за сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ;
	2. Неразделна част от настоящото ценово предложение са анализните цени. При така предложените от нас условия, в нашата ценова оферта сме включили всички разходи, свързани с качественото изпълнение на поръчката в описания вид и обхват.
	3. ОСТОЙНОСТЯВАНЕ НА КОЛИЧЕСТВЕНА ТАБЛИЦА ПРЕДОСТАВЕНА ОТ ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, като в същата са отразени Дейностите предмет на поръчката:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование на вида СМР | Ед. мярка | Количество | Ед. Цена в лева без ДДС (цената следва да е изчислена до втория знак след десетичната запетая и да е закръглена до втория знак след десетичната запетая) | Обща цена в лева без ДДС(цената следва да е изчислена до втория знак след десетичната запетая и да е закръглена до втория знак след десетичната запетая) |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** |
|  | СТРОИТЕЛНИ ДЕЙНОСТИ |  |  |  | (*попълва се от участникът*) |
|  |  ТЕХНИЧЕСКА РЕКУЛТИВАЦИЯ  |   |   |  |  |
|  | ПРЕОТКОСИРАНЕ И ПРЕДЕПОНИРАНЕ НА БО ЗА ОФОРМЯНЕ ТЯЛОТО НА РЕКУЛТИВИРАНОТО ДЕПО |   |   |  |  |
|  | ПРИБУТВАНЕ И ПРЕОТКОСИРАНЕ С БУЛДОЗЕР СТАРИ ОТПАДЪЦИ - нормални условия, на разстояние от 41 до 100 м | м3 | 25000 | (*попълва се от участникът*) | (*попълва се от участникът*) |
|  | УПЛЪТНЯВАНЕ НА СТАРИ ОТПАДЪЦИ - механизирано - дължина на валиране - 100 м, самоходен виброваляк 4-5 т,дебелина на пласта 25-40 см | м3 | 25000 | (*попълва се от участникът*) | (*попълва се от участникът*) |
|  | ПОЧВИ ЗА ПОДРАВНЯВАНЕ - 0,2м |   |   |  |  |
|  | ДОСТАВКА И ТРАНСПОРТ НА ЗЕМНИ ПОЧВИ | м3 | 4283.6 | (*попълва се от участникът*) | (*попълва се от участникът*) |
|  | РАЗРИВАНЕ С БУЛДОЗЕР ИЛИ ЗАСИПВАНЕ НА ИЗКОПИ - нормални условия, почви, на разстояние от 41 до 100 м | м3 | 4283.6 | (*попълва се от участникът*) | (*попълва се от участникът*) |
|  | УПЛЪТНЯВАНЕ НА ПОЧВИ - механизирано - дължина на валиране - 300 м, самоходен виброваляк 4-5 т, дебелина на пласта 25-40 см | м3 | 4283.6 | (*попълва се от участникът*) | (*попълва се от участникът*) |
|  | ГАЗОВ ДРЕНАЖ |   |   |  |  |
|  | Доставка и полагане на дренажен геокомпозит с твърда сърцевина | m² | 11770 | (*попълва се от участникът*) | (*попълва се от участникът*) |
|  | МИНЕРАЛЕН ЗАПЕЧАТВАЩ ПЛАСТ |   |   |  |  |
|  | Доставка и полагане на хидроизолация на бентонитова основа с тегло ≥ 3500г/м2 - тяло на депото | м2 | 21418 | (*попълва се от участникът*) | (*попълва се от участникът*) |
|  | ДРЕНАЖ ЗА ИНФИЛТРИРАЛИ ПРЕЗ РЕКУЛТИВАЦИОННИЯ СЛОЙ ПОЧВА И ХУМУС АТМОСФЕРНИ ВОДИ |   |   |  |  |
|  | Доставка и полагане на дренажен геокомпозит с твърда сърцевина двустранно каширан с геотекстил - по откосите на депото | m2 | 21418 | (*попълва се от участникът*) | (*попълва се от участникът*) |
|  | ПОЧВЕН СЛОЙ - 0,5м |   |   |  |  |
|  | ДОСТАВКА И ТРАНСПОРТ НА ЗЕМНИ ПОЧВИ от депо на 5 км | м3 | 10709 | (*попълва се от участникът*) | (*попълва се от участникът*) |
|  | РАЗРИВАНЕ С БУЛДОЗЕР ИЛИ ЗАСИПВАНЕ НА ИЗКОПИ - нормални условия, почви, на разстояние от 41 до 100 м | м3 | 10709 | (*попълва се от участникът*) | (*попълва се от участникът*) |
|  | УПЛЪТНЯВАНЕ НА ПОЧВИ - механизирано - дължина на валиране - 300 м, самоходен виброваляк 4-5 т, дебелина на пласта 25-40 см | м3 | 10709 | (*попълва се от участникът*) | (*попълва се от участникът*) |
|  | ХУМУС - 0,3м |   |   |  |  |
|  | ДОСТАВКА И ТРАНСПОРТ НА ХУМУСНИ ПОЧВИ от депо на 10 км | м3 | 6425.4 | (*попълва се от участникът*) | (*попълва се от участникът*) |
|  | РАЗРИВАНЕ С БУЛДОЗЕР ИЛИ ЗАСИПВАНЕ НА ИЗКОПИ - нормални условия, почви, на разстояние от 41 до 100 м | м3 | 6425.4 | (*попълва се от участникът*) | (*попълва се от участникът*) |
|  | УПЛЪТНЯВАНЕ НА ПОЧВИ - механизирано - дължина на валиране - 300 м, самоходен виброваляк 4-5 т, дебелина на пласта 25-40 см | м3 | 6425.4 | (*попълва се от участникът*) | (*попълва се от участникът*) |
|  | ОХРАНИТЕЛНА КАНАВКА |   |   |  |  |
|  | Изкоп с малогабаритен багер за канавка | м3 | 280 | (*попълва се от участникът*) | (*попълва се от участникът*) |
|  | Натоварване и превоз с ръчни колички до 20 m | м3 | 50 | (*попълва се от участникът*) | (*попълва се от участникът*) |
|  | НАПРАВА НА ОТВОДНИТЕЛНИ КАНАВКИ - Улей стоманобетонен ЕО-1-100 | м | 700 | (*попълва се от участникът*) | (*попълва се от участникът*) |
|  | ИНСТАЛАЦИЯ БИОГАЗ |   |   |  |  |
|  | КОЛИЧЕСТВО ЗА 1 БР. ГАЗОВ КЛАДЕНЕЦ | бр. | 3 | (*попълва се от участникът*) | (*попълва се от участникът*) |
|  | ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ТРЪБИ HDPE Ф315 вертикална перфорирана | м | 15 | (*попълва се от участникът*) | (*попълва се от участникът*) |
|  | Габиони за газов кладенец 1d=100 см/ h =100 см | бр. | 6 | (*попълва се от участникът*) | (*попълва се от участникът*) |
|  | ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ТРЪБИ HDPE Ф315 вертикална плътна | м | 5 | (*попълва се от участникът*) | (*попълва се от участникът*) |
|  | ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ТРЪБИ HDPE Ф90 ХОРИЗОНТАЛНА 2/3 перфорирана | м | 12 | (*попълва се от участникът*) | (*попълва се от участникът*) |
|  | ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ФЛАНЕЦ РVС Ф90 PN6 | бр. | 4 | (*попълва се от участникът*) | (*попълва се от участникът*) |
|  | НАПРАВА НА ФЛАНШОВА ВРЪЗКА Ф90 | бр. | 4 | (*попълва се от участникът*) | (*попълва се от участникът*) |
|  | НАПРАВА НА ШАПКА НА ГАЗОВ КЛАДЕНЕЦ | бр. | 1 | (*попълва се от участникът*) | (*попълва се от участникът*) |
|  | Доставка и монтаж на вентилаторно устройство със сорбционна филтърна система от активен въглен | бр. | 1 | (*попълва се от участникът*) | (*попълва се от участникът*) |
|  | Камък за запълване обема на габионите с фракция 50 -100 mm | м3 | 6 | (*попълва се от участникът*) | (*попълва се от участникът*) |
|  | Камък за запълване обема преди започване изграждането на ГК с фракция 50 -100 mm | м3 | 11 | (*попълва се от участникът*) | (*попълва се от участникът*) |
|  | Доставка и монтаж на скоба захващаща GCL хидроизолацията | бр. | 1 | (*попълва се от участникът*) | (*попълва се от участникът*) |
|  | Изграждане на ограда 4м/4м около газовия кладенец | м | 16 | (*попълва се от участникът*) | (*попълва се от участникът*) |
|  | Доставка и полагане готов СТБ елемент 25/25/50 см | бр. | 9 | (*попълва се от участникът*) | (*попълва се от участникът*) |
|  | Обратен насип | м3 | 0.8 | (*попълва се от участникът*) | (*попълва се от участникът*) |
|  | Доставка и монтаж на стоманена тръба 2'', дължина 225 см | бр. | 9 | (*попълва се от участникът*) | (*попълва се от участникът*) |
|  | Доставка и монтаж на оградна мрежа със сгъстяване в ниската част | бр. | 16 | (*попълва се от участникът*) | (*попълва се от участникът*) |
|  | Врата в ограда | бр. | 1 | (*попълва се от участникът*) | (*попълва се от участникът*) |
|  | МОНИТОРИНГ |   |   |  |  |
|  | МОНИТОРИНГ - ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ОБОРУДВАНЕ |   |   |  |  |
|  | Направа на сондажни кладенци - пиезометри за подземни води | бр. | 3 | (*попълва се от участникът*) | (*попълва се от участникът*) |
|  | Направа и монтаж на основен репер | бр. | 1 | (*попълва се от участникът*) | (*попълва се от участникът*) |
|  | Направа и монтаж на нивелачни репери | бр. | 11 | (*попълва се от участникът*) | (*попълва се от участникът*) |
|  | НЕСТРОИТЕЛНИ ДЕЙНОСТИ |  |  |  | (*попълва се от участникът*) |
|  |  БИОЛОГИЧНА РЕКУЛТИВАЦИЯ |   |   |  |  |
|  | Затревяване с тревно семе с норма 25кг/дка, торове, вода за поливки |   |   |  |  |
|  | За тяло на депото | дка | 21.42 |  |  |
|  | Първа година - Тревно семе 25кг/дка - общо | кг | 535.5 | (*попълва се от участникът*) | (*попълва се от участникът*) |
|  | Първа година - пасищен райграс – 10% / 2,5кг/дка / | кг | 53.55 | (*попълва се от участникът*) | (*попълва се от участникът*) |
|  | Първа година - ливадна власатка- 60% /15кг/дка / | кг | 321.3 | (*попълва се от участникът*) | (*попълва се от участникът*) |
|  | Първа година - ежова главица -30% /7,5кг/дка / | кг | 160.65 | (*попълва се от участникът*) | (*попълва се от участникът*) |
|  | Минерални торове- азотни торове 30кг/дка | кг | 642.6 |  |  |
|  | Първа година - 10кг/дка | кг | 214.2 | (*попълва се от участникът*) | (*попълва се от участникът*) |
|  | Втора година - 10кг/дка | кг | 214.2 | (*попълва се от участникът*) | (*попълва се от участникът*) |
|  | Трета година - 10кг/дка | кг | 214.2 | (*попълва се от участникът*) | (*попълва се от участникът*) |
|  | Поливане – стартово 10куб.м/дка - (Първа, Вгтора и Трета година) | куб.м | 214.2 | (*попълва се от участникът*) | (*попълва се от участникът*) |
|  | Косене с изнасяне на тревата | дка | 21.42 |  |  |
|  | Втора година - Косене с изнасяне на тревата | дка | 21.42 | (*попълва се от участникът*) | (*попълва се от участникът*) |
|  | Трета година - Косене с изнасяне на тревата | дка | 21.42 | (*попълва се от участникът*) | (*попълва се от участникът*) |

* 1. Участник, който не е спазил изискванията отразени в табличната форма и/или при несъответствие с повече от 0,05лв. на съответните отразени стойности (ЦЕНА ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДЕЙНОСТИТЕ ПО ДОГОВОРА в лева без ДДС и с ДДС; ЦЕНА ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДЕЙНОСТТА СМР в лева без ДДС и с ДДС; ЦЕНА ЗА НЕПРЕДВИДЕНИ РАБОТИ в лева без ДДС и с ДДС;) от него, то той ще бъде отстранен от обществената поръчка.
1. **ДЕКЛАРИРАНЕ**
	1. Декларирам, че аз ………(*три имена: име, презиме и фамилия*), в качеството ми на управител/представител на …………….. (*изписва наименованието на участника*) в горепосочената обществена поръчка:
		* 1. Съм представил оферта (в пълния обем и съдържание, описани в Документацията за участие), която съставлява правно валидно предложение за изпълнение на поръчката, обвързващо и ангажиращо отговорността на участника до изтичането 6 (шест) месеца, считано от датата, която е посочена за дата на получаване на офертата.
			2. Предложените от нас единични цени за изпълнение на съответните дейности от КОЛИЧЕСТВЕНА ТАБЛИЦА ПРЕДОСТАВЕНА ОТ ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, са изчислени въз основа на следните основни елементи на ценообразуване, по които елементи ще се изчисляват единичните цени за ЦЕНА ЗА НЕПРЕДВИДЕНИ РАЗХОДИ, а именно:
				1. Средна часова ставка \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ лв./ч.ч.;
				2. Допълнителни разходи за труд \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ %;
				3. Допълнителни разходи за механизация \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ %;
				4. Доставно-складови разходи \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ %;
				5. Цени на материали по фактура;
				6. Цени на машиносмени на механизация - съгласно ценова листа;
				7. Разходни норми за труд, механизация и материали - по УНС, ТНС и индивидуални анализи на отделните видове СМР, енергия, складиране и други подобни
				8. Печалба в размер на \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ % от стойността на всички СМР.
			3. Единичните цени в остойностената от Нас КОЛИЧЕСТВЕНА СМЕТКА, ПРЕДОСТАВЕНА ОТ ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ се възприема, като наша количествено-стойностната сметка, която включва всички разходи за изпълнение на предмета на поръчката и няма да се променя при изпълнение на договора за възлагане на обществената поръчка.

Известна ми е отговорността по чл.313 от Наказателния кодекс.

[дата на подписване] Декларатор: [подпис]: [печат, когато е приложимо]